{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":262,"n_cols":8,"rows_kept":262,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,20,0],[3,1,20,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,2,13,2],[7,3,13,3],[7,4,13,4],[14,2,20,2],[14,3,20,3],[14,4,20,4],[21,0,43,0],[21,1,43,1],[21,2,22,2],[21,3,33,3],[21,4,33,4],[23,2,33,2],[34,2,38,2],[34,3,43,3],[34,4,43,4],[39,2,43,2],[44,0,76,0],[44,1,76,1],[44,2,46,2],[44,3,66,3],[44,4,49,4],[47,2,49,2],[50,2,66,2],[50,4,66,4],[67,2,76,2],[67,3,76,3],[67,4,76,4],[77,0,119,0],[77,1,119,1],[77,2,79,2],[77,3,99,3],[77,4,99,4],[80,2,82,2],[83,2,99,2],[100,2,109,2],[100,3,109,3],[100,4,109,4],[110,2,114,2],[110,3,119,3],[110,4,114,4],[115,2,119,2],[115,4,119,4],[120,0,158,0],[120,1,158,1],[120,2,122,2],[120,3,140,3],[120,4,140,4],[123,2,125,2],[126,2,140,2],[141,2,148,2],[141,3,148,3],[141,4,148,4],[149,2,153,2],[149,3,158,3],[149,4,158,4],[154,2,158,2],[159,0,190,0],[159,1,190,1],[159,2,175,2],[159,3,181,3],[159,4,191,4],[176,2,178,2],[179,2,181,2],[182,2,191,2],[182,3,191,3],[192,0,215,0],[192,1,215,1],[192,2,208,2],[192,3,214,3],[192,4,214,4],[209,2,211,2],[212,2,214,2],[216,0,239,0],[216,1,239,1],[216,2,232,2],[216,3,232,3],[216,4,239,4],[233,3,239,3],[234,2,238,2],[240,0,260,0],[240,1,260,1],[240,2,259,2],[240,3,260,3],[240,4,260,4],[261,1,261,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第二季度4月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018.3.16","氮氧化物(mg/m3)",18,100]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",6,50]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1]
[null,null,"炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018.3.19","总悬浮颗粒物(mg/m3)",{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(1.2×10-6 )",8e-06]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":4,"d":"4.0"}]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.027,0.2]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.095,0.8]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.025,0.4]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.11,0.8]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2018.3.19","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.102,{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(1.2×10-6 )",8e-06]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",1.24,{"v":4,"d":"4.0"}]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.028,0.2]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.024,0.8]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.0066,0.4]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.047,0.8]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018.3.7","pH值(无量纲)",7.47,"/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.12,"6～9"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.2×10-5",0.005]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.11,{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","2018.3.7","铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075]
["南沙区","番禺精美五金塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2018.3.14","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"总排放口",null,"2018.3.14","pH值(无量纲)",7.21,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.028,15]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,80]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.3,"/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.9×10-5",0.005]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",0.2]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）","ND（0.006）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.3.14","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,0.004]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2018.3.14","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.26,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.026,15]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,80]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,"/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.3×10-5",0.005]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.3.14","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,0.004]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.3.14","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"}]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,null,"厂界外下风向#",null,"2018.3.14","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"}]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
["南沙区","番禺南丰塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018.3.13","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.53,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.372,30]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）","ND（4）",160]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"}]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.023,{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.3.13","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.018]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.036]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.85]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.12]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.3.13","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"}]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"}]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
["黄埔区","四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司","生产废水处理后","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目业珠三角排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018.3.21","pH值(无量纲)",7.42,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.673,30]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,160]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.04）",{"v":4,"d":"4.0"}]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",3.3,300]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,60]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND（0.003）",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.74,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",20]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"含铬车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.24,0.5]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.09,0.5]
[null,null,"含镍车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.01,0.5]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,0.5]
[null,null,"1#电镀车间排气筒","《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.023]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.005]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.047]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.16]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0004,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）","1×10-5",0.014]
["黄埔区","广州丸顺汽车配件有限公司","总口处理后","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目业珠三角排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018.3.15","pH值(无量纲)",7.03,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.032,30]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,160]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.04）",{"v":4,"d":"4.0"}]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",1.1,300]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,60]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND（0.003）",0.01]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",20]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.027,{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"含镍车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,0.5]
[null,null,"含铬车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.27,0.5]
[null,null,"1.5t/h锅炉废气处理后烟囱排放口","《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准","2018.3.15","林格曼黑度（级）",0,{"v":1,"d":"1.0"}]
["黄埔区","三菱电机（广州）压缩机有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2018.3.19","pH值(无量纲)",7.26,"6～9"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":3.8,"d":"3.80"},"/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",24,500]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},300]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.12,20]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,400]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)",0.1]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.05]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",3.93,"/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.018,{"v":5,"d":"5.0"}]
[null,null,"焊接车间废气排放口","广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/"]
[null,null,"浸漆车间废气排放口",null,null,"苯(mg/m3)",0.014,12]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)","1.8×10-4",1.2]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.042,40]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)","5.3×10-4",7.51]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.034,70]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)","4.3×10-4",2.4]
["增城区","广州市新豪精密五金制品有限公司","氧化塘（废水回用，不外排）","《城市污水再生利用   工业用水水质》（GB/T19923-2005），其中CODcr≤60mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤10mg/L、石油类≤1mg/L、LAS≤1mg/L、色度≤30倍","2018.3.19","pH值(无量纲)",7.37,"6.5～8.5"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",27,60]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",7.8,10]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.46,10]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,"/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)","/"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)","/"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.035,"/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)","/"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.11,1]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.10"},1]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.63,"/"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.1×10-5"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)","/"]
[null,null,"热处理车间渗碳炉废气排放口",null,null,"颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]