{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":404,"n_cols":9,"rows_kept":404,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,51,0],[3,1,51,1],[3,2,10,2],[3,3,27,3],[3,4,10,4],[11,2,18,2],[11,4,18,4],[19,2,26,2],[19,4,26,4],[28,2,33,2],[28,3,36,3],[28,4,33,4],[34,4,36,4],[37,2,51,2],[37,3,51,3],[37,4,51,4],[52,0,87,0],[52,1,87,1],[52,2,62,2],[52,3,62,3],[52,4,62,4],[63,2,79,2],[63,3,79,3],[63,4,79,4],[80,4,87,4],[81,2,84,2],[81,3,82,3],[83,3,87,3],[88,0,129,0],[88,1,129,1],[88,2,102,2],[88,3,102,3],[88,4,102,4],[103,2,111,2],[103,3,111,3],[103,4,111,4],[112,2,120,2],[112,3,120,3],[112,4,120,4],[121,3,129,3],[121,4,123,4],[124,2,129,2],[124,4,129,4],[130,0,266,0],[130,1,266,1],[130,2,154,2],[130,3,254,3],[130,4,154,4],[155,2,179,2],[155,4,179,4],[180,2,204,2],[180,4,204,4],[205,2,229,2],[205,4,229,4],[230,2,254,2],[230,4,254,4],[255,2,257,2],[255,3,266,3],[255,4,258,4],[259,2,262,2],[259,4,262,4],[263,2,266,2],[263,4,266,4],[267,0,302,0],[267,1,302,1],[267,2,283,2],[267,3,286,3],[267,4,292,4],[284,2,286,2],[287,2,292,2],[287,3,292,3],[293,2,294,2],[293,3,298,3],[293,4,302,4],[295,2,298,2],[299,2,302,2],[299,3,302,3],[303,0,331,0],[303,1,331,1],[303,2,309,2],[303,3,309,3],[303,4,331,4],[310,2,311,2],[310,3,331,3],[312,2,331,2],[332,0,378,0],[332,1,378,1],[332,2,334,2],[332,3,368,3],[332,4,378,4],[335,2,351,2],[352,2,368,2],[369,2,378,2],[369,3,378,3],[379,0,402,0],[379,1,402,1],[379,2,395,2],[379,3,395,3],[379,4,402,4],[396,2,402,2],[396,3,402,3],[403,1,403,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值","2018-04-24","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",32,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",119,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",7.13,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","1.83×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉",null,"2018-04-24","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",6,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",65,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",7.43,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","2.81×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"3#焚烧炉",null,"2018-04-25","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",24,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",85,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",5.34,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","3.336×10-",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#焚烧锅炉",null,"2018-04-25","林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向边界点","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-04-24","氨（mg/m3）",0.935,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND（0.0004）",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND（0.0006）",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND（0.0004）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.0005）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"厂界点1#",null,"2018-04-18","臭气浓度（无量纲）",14,20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",14,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",13,20,"是"]
[null,null,"总排口（回用）","/","2018-04-24","pH值(无量纲)",7.21,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)","/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)","ND(4)","/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",0.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",1.24,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.6×10-5","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.02,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND（0.05）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND（0.01）","/","/"]
["白云区","广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心）","无机废液处理系统出口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度","2018-04-12","苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-04-12","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",0.243,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",38,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",5.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.4×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"搅拌机配套的脉冲式袋式除尘器出口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准","2018-04-12","颗粒物（粉尘）（mg/m3）（实测浓度）","＜20","/","/"]
[null,null,"下风向边界点","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值",null,"总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.101,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）",2.15,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）",0.037,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[null,null,"厂界点1#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",13,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司（广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂）","总口处理后","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018-04-24","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",4,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",0.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",1.07,"/"," /"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.84×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018-04-23","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND（20）",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",139,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",5,100,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",6.14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（0.0025）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","3.1×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","监测期间停炉","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","/",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)","/",300,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/","/","/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）","/",60,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","/",0.05,"/"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","/",0.1,"/"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","/",{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
[null,null,"厂界点1#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-04-24","臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点",null,"2018-04-23","氨（mg/m3）",0.054,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.0005）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018-04-23","pH值（无量纲）",6.98,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.14,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",27,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0031,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.09,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",4.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",22.1,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.08×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.4×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",9.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",7.53,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.06,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0012,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":2.9,"d":"2.90"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","9.7×10-4",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.9×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",6.96,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0011,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.08,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.64,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.99×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",6.91,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.16,"d":"0.160"},{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",10,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0004,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.12,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",14,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",7.93,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","4.66×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",3.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",7.51,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.868,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0038,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.09,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",6.91,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","6.84×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.04×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",0.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018-04-23","氮氧化物(mg/m3)",22,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后",null,"监测期间停炉","氮氧化物(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/",1,"/"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,"2018-04-25","氮氧化物(mg/m3)",20,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",7,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州美维电子有限公司","生产废水总排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","2018-03-22","pH值（无量纲）",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.47,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",21,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.1×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.23,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.021,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间排放口",null,null,"总镍（mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[null,null,"生活废水排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"氨氮（mg/L）",23.8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",20.4,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",94,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",32.3,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",23,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",1.48,"/","/"]
[null,null,"有机废气排气筒","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准","2018-03-22","非甲烷总烃（mg/m3）",2.45,120,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（kg/h）",0.0139,29,"是"]
[null,null,"二楼内层前处理1#、2#、3#、4#排气筒",null,null,"氯化氢(mg/m3)",0.28,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(kg/h)",0.0014,0.78,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(mg/m3)",0.28,35,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(kg/h)",0.0014,4.6,"是"]
[null,null,"1#、2#、3#导热油炉烟囱排放口","《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉标准",null,"颗粒物（mg/m3）","/",30,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）","/",200,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-04-24","pH值(无量纲)",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.056,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.7,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.21,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.24,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.29,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.28,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.29,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",38,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",13.6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.29,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.09×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.008,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["黄埔区","广大科技（广州）有限公司","含镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-03-20","总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"污水站处理后",null,null,"pH值（无量纲）",7.22,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.318,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","/","/"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.01,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.01,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"/","/"]
[null,null,"总排放口",null,null,"pH值（无量纲）",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.717,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",5,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.9,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.011,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"镀镍车间排气口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0003,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）","4×10-6",0.004,"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2018-04-19","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.598,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",294,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.04）",20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",9.7,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.11×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.48,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",{"v":0.73,"d":"0.730"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"4#楼楼顶一线HSB粉尘废气排放口","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.14,40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)",0.0019,2.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.022,12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)",0.0003,0.42,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.36,70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)",0.0049,0.84,"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]