{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":517,"n_cols":9,"rows_kept":517,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,52,0],[3,1,52,1],[3,2,10,2],[3,3,28,3],[3,4,10,4],[11,2,18,2],[11,4,19,4],[20,2,27,2],[20,4,28,4],[29,2,34,2],[29,3,37,3],[29,4,30,4],[31,4,34,4],[35,4,37,4],[38,2,52,2],[38,3,52,3],[38,4,52,4],[53,0,88,0],[53,1,88,1],[53,2,63,2],[53,3,63,3],[53,4,63,4],[64,2,80,2],[64,3,80,3],[64,4,80,4],[81,4,85,4],[82,2,85,2],[82,3,83,3],[84,3,88,3],[86,4,88,4],[89,0,130,0],[89,1,130,1],[89,2,103,2],[89,3,103,3],[89,4,103,4],[104,2,112,2],[104,3,112,3],[104,4,112,4],[113,2,121,2],[113,3,121,3],[113,4,121,4],[122,3,130,3],[122,4,124,4],[125,2,130,2],[125,4,130,4],[131,0,144,0],[131,1,144,1],[131,3,144,3],[131,4,133,4],[134,4,135,4],[136,2,138,2],[136,4,141,4],[139,2,141,2],[142,2,143,2],[142,4,144,4],[145,0,294,0],[145,1,294,1],[145,2,151,2],[145,3,151,3],[145,4,158,4],[152,2,158,2],[152,3,158,3],[159,2,180,2],[159,3,268,3],[159,4,180,4],[181,2,202,2],[181,4,202,4],[203,2,224,2],[203,4,224,4],[225,2,246,2],[225,4,246,4],[247,2,268,2],[247,4,268,4],[269,2,271,2],[269,3,280,3],[269,4,272,4],[273,2,276,2],[273,4,276,4],[277,2,279,2],[277,4,280,4],[281,2,287,2],[281,3,287,3],[281,4,287,4],[288,2,294,2],[288,3,294,3],[288,4,294,4],[295,0,317,0],[295,1,317,1],[295,2,313,2],[295,3,317,3],[295,4,317,4],[314,2,315,2],[316,2,317,2],[318,0,335,0],[318,1,335,1],[318,2,335,2],[318,3,335,3],[318,4,335,4],[336,0,345,0],[336,1,345,1],[336,2,340,2],[336,3,345,3],[336,4,345,4],[341,2,345,2],[346,0,367,0],[346,1,367,1],[346,2,356,2],[346,3,356,3],[346,4,356,4],[357,2,367,2],[357,3,367,3],[357,4,367,4],[368,0,389,0],[368,1,389,1],[368,3,379,3],[368,4,379,4],[369,2,379,2],[380,2,384,2],[380,3,389,3],[380,4,389,4],[385,2,389,2],[390,0,418,0],[390,1,418,1],[390,2,396,2],[390,3,396,3],[390,4,418,4],[397,2,398,2],[397,3,418,3],[399,2,418,2],[419,0,455,0],[419,1,455,1],[419,2,421,2],[419,3,435,3],[419,4,435,4],[422,2,424,2],[425,2,435,2],[436,2,445,2],[436,3,445,3],[436,4,445,4],[446,2,450,2],[446,3,455,3],[446,4,450,4],[451,2,455,2],[451,4,455,4],[456,0,490,0],[456,1,490,1],[456,2,458,2],[456,3,472,3],[456,4,472,4],[459,2,461,2],[462,2,472,2],[473,2,480,2],[473,3,480,3],[473,4,480,4],[481,2,485,2],[481,3,490,3],[481,4,490,4],[486,2,490,2],[491,0,514,0],[491,1,514,1],[491,2,507,2],[491,3,507,3],[491,4,514,4],[508,2,514,2],[508,3,514,3],[515,1,515,8],[516,1,516,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第三季度9月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值","2018-08-14","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",75,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",6.34,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","8×10-6",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","4.87×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉",null,"2018-08-15","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",92,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",2.51,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","1.3×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","5.88×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#焚烧锅炉",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"3#焚烧炉",null,"2018-08-14","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",18,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",86,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",5.37,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","2.57×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#焚烧锅炉",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向边界点","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-08-13","氨（mg/m3）",0.045,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.0005）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":4},"2018-08-21","甲硫醚（mg/m3）",0.0005,0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND（0.0006）",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND（0.0004）",0.06,"是"]
[null,null,"厂界点1#",null,"2018-07-09","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",14,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"总排口（回用）","/","2018-08-13","pH值(无量纲)",7.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)","/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",0.9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",2.52,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","8.0×10-5","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.03,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND（0.05）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND（0.01）","/","/"]
["白云区","广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心）","无机废液处理系统出口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度","2018-08-21","苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.08×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-08-21","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",0.131,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",13,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.27,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"搅拌机配套的脉冲式袋式除尘器出口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准","2018-08-21","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",120,"是"]
[null,null,"下风向边界点","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值",null,"总悬浮颗粒物（mg/m3）",{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）",0.42,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）",0.041,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）",0.0023,0.06,"是"]
[null,null,"厂界点1#",null,"2018-08-01","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",11,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司（广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂）","总口处理后","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018-08-06","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",6,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",2.78,"/"," /"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.5×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018-08-07","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND（20）",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",56,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",{"v":2.7,"d":"2.70"},60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（0.0025）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","1.1×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","6.39×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018-08-08","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",20,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",71,300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND（20）",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",2.36,60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）",0.0032,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","2.62×10-4",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","6.33×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"厂界点1#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-07-30","臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点",null,"2018-08-06","氨（mg/m3）",0.027,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段c","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018-08-10","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段d",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段e",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,"2018-08-13","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段a",null,"2018-08-14","*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","＜20",20,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",249,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段b",null,null,"*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","＜20",20,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",237,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"HAPL-ARP",null,"2018-08-15","氮氧化物（mg/m3）",8,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.34,9,"是"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,null,"硫酸雾（mg/m3）",0.18,10,"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018-06-29","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.106,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.29,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.08,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值",null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.113,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.45,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.13,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.002,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018-08-09","pH值（无量纲）",7.02,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.22,"d":"0.220"},{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",31,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.19,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",5.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",13,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",18.6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.12×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)",0.005,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",11.9,20,"是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.487,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",17,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",6.95,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.58×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.51,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",6.7,20,"是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.01,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.712,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",5,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",1.91,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.66×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.6,20,"是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.095,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",15,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.73,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","7.69×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.9,20,"是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.25,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.061,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.18,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",16,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.37,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.02×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.8×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",4.5,20,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018-08-10","氮氧化物(mg/m3)",22,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后",null,"监测期间停炉","氮氧化物(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/",1,"/"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,"2018-08-13","氮氧化物(mg/m3)",17,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#CFB炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018-08-14","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.098,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.42,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.19,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2018-08-14","总悬浮颗粒物(mg/m3)",{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.34,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.12,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.094,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.016,0.8,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-07-04","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",4.72,15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.26,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",26,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.0×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.009,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",{"v":5.7,"d":"5.70"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",5.72,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-07-24","pH值（无量纲）",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.28,1.5,"否"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",17,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.7,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",19.8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）",0.003,0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.01,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.009,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.21,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.036,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2018-06-26","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-07-06","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.61,"d":"0.610"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",5.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",19,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.42,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-07-06","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.569,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",19,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",5.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.13,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.8,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-06-27","总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.56,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.3×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.006,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","2018-06-27","铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075,"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-07-24","pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.133,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.19,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.11,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.52,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",4.67,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",82,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",24.6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.82,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.3×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",1.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.008,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.027,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2018-06-25","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.8×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-06-25","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,0.004,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-06-25","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向#",null,"2018-06-25","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-06-21","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.25,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.01,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.5×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.086,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-06-21","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.023,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.047,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","4×10-4",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）","3×10-6",0.014,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.16,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-06-21","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2018-08-21","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.136,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",48,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",8.1,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.7×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"4#楼楼顶一线HSB粉尘废气排放口","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",120,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.112,40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)",0.00128,2.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.106,12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)",0.00122,0.42,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",{"v":0.14,"d":"0.140"},70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)",{"v":0.0016,"d":"0.00160"},0.84,"是"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"②表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。"]