{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":193,"n_cols":10,"rows_kept":193,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[3,3,11,3],[3,4,4,4],[5,4,6,4],[7,2,8,2],[7,4,8,4],[9,4,10,4],[12,0,34,0],[12,1,34,1],[12,2,30,2],[12,3,34,3],[12,4,34,4],[31,2,32,2],[33,2,34,2],[35,0,52,0],[35,1,52,1],[35,2,52,2],[35,3,52,3],[35,4,52,4],[53,0,73,0],[53,1,73,1],[53,2,63,2],[53,3,63,3],[53,4,63,4],[64,2,68,2],[64,3,73,3],[64,4,73,4],[69,2,73,2],[74,0,95,0],[74,1,95,1],[74,2,84,2],[74,3,84,3],[74,4,84,4],[85,2,95,2],[85,3,95,3],[85,4,95,4],[96,0,117,0],[96,1,117,1],[96,3,107,3],[96,4,107,4],[97,2,107,2],[108,2,112,2],[108,3,117,3],[108,4,117,4],[113,2,117,2],[118,0,154,0],[118,1,154,1],[118,2,120,2],[118,3,134,3],[118,4,134,4],[121,2,123,2],[124,2,134,2],[135,2,144,2],[135,3,144,3],[135,4,144,4],[145,2,149,2],[145,3,154,3],[145,4,149,4],[150,2,154,2],[150,4,154,4],[155,0,191,0],[155,1,191,1],[155,2,157,2],[155,3,171,3],[155,4,171,4],[158,2,160,2],[161,2,171,2],[172,2,181,2],[172,3,181,3],[172,4,181,4],[182,2,186,2],[182,3,191,3],[182,4,191,4],[187,2,191,2],[192,1,192,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段d","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018-10-23","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段e",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段a",null,"2018-10-24","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是",""]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是",""]
[null,null,"HAPL-ARP",null,"2018-10-25","氮氧化物（mg/m3）",33,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.18,9,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段b",null,"2018-10-26","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段a",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL硫酸酸洗区",null,"2018-10-25","硫酸雾（mg/m3）",1.02,10,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-10-19","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.738,15,"是",""]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.78,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.13,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.20×10-4",0.005,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.016,0.2,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.09,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":1,"d":"1.0"},"是",""]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",6.89,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",6.91,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-10-18","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.123,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",17,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.3,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",14.6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND（0.003）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND（0.01）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.021,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.009,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州中滔绿由环保科技有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-09-25","pH值（无量纲）",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2018-09-25","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-10-17","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.925,5,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",44,60,"是",""]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/",""]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,"/","/",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",9.6,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.47,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.06,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-10-17","pH值(无量纲)",7.41,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.89,"d":"0.890"},5,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",39,60,"是",""]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/",""]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,"/","/",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",9.2,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.04,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.16,0.8,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-09-20","总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.011,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","2018-09-20","铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075,"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(0.0005)",0.0075,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0015,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.015,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.0075,"是"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2018-09-26","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口（气-10）","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-09-26","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,0.004,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-09-26","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,"2018-09-26","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-09-20","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.35,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.0006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-09-20","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.018,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.036,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0036,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.12,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-09-20","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]