{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":346,"n_cols":9,"rows_kept":346,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,41,0],[3,1,41,1],[3,2,13,2],[3,3,13,3],[3,4,13,4],[14,2,30,2],[14,3,30,3],[14,4,30,4],[32,2,36,2],[32,3,33,3],[32,4,36,4],[34,3,36,3],[37,2,41,2],[37,3,38,3],[37,4,41,4],[39,3,41,3],[42,0,62,0],[42,1,62,1],[42,2,58,2],[42,3,58,3],[42,4,58,4],[59,2,62,2],[59,3,62,3],[59,4,62,4],[63,0,126,0],[63,1,126,1],[63,2,87,2],[63,3,87,3],[63,4,87,4],[88,2,90,2],[88,3,98,3],[88,4,90,4],[91,2,93,2],[91,4,93,4],[95,2,98,2],[95,4,98,4],[99,2,105,2],[99,3,112,3],[99,4,112,4],[106,2,112,2],[113,2,119,2],[113,3,126,3],[113,4,126,4],[120,2,126,2],[127,0,158,0],[127,1,158,1],[127,2,143,2],[127,3,146,3],[127,4,152,4],[144,2,146,2],[147,2,152,2],[147,3,152,3],[153,2,154,2],[153,3,158,3],[153,4,158,4],[155,2,158,2],[159,0,196,0],[159,1,196,1],[159,2,175,2],[159,3,175,3],[159,4,175,4],[176,2,186,2],[176,3,186,3],[176,4,186,4],[187,2,191,2],[187,3,196,3],[187,4,196,4],[192,2,196,2],[197,0,229,0],[197,1,229,1],[197,2,199,2],[197,3,219,3],[197,4,219,4],[200,2,202,2],[203,2,219,2],[220,2,229,2],[220,3,229,3],[220,4,229,4],[230,0,276,0],[230,1,276,1],[230,2,232,2],[230,3,266,3],[230,4,276,4],[233,2,249,2],[250,2,266,2],[267,2,276,2],[267,3,276,3],[277,0,299,0],[277,1,299,1],[277,2,293,2],[277,3,299,3],[277,4,299,4],[294,2,296,2],[297,2,299,2],[300,0,322,0],[300,1,322,1],[300,2,316,2],[300,3,322,3],[300,4,322,4],[317,2,319,2],[320,2,322,2],[323,0,343,0],[323,1,343,1],[323,2,342,2],[323,3,343,3],[323,4,343,4],[344,1,344,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["广州市2019年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（9月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心）","无机废液处理系统出口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度","2019-07-30","苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.5×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2019-07-30","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",1.01,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",44,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",1.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.8×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[null,null,"搅拌机配套的脉冲式袋式除尘器出口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准","2019-07-31","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",120,"是"]
[null,null,"下风向边界点1#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2019-07-31","总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.078,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）","ND(0.07)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）","ND(0.025)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(3×10-4)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"臭气浓度（无量纲）","<10",20,"是"]
[null,null,"下风向边界点2#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2019-07-31","总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.083,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）","ND(0.07)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）","ND(0.025)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(3×10-4)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"臭气浓度（无量纲）","<10",20,"是"]
["黄埔区","广州科城环保科技有限公司","废水总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26第二时段一级标准","2019-08-23","pH值(无量纲)",8.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",9,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","6.0×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.012,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"酸性废气排气筒","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准","2019-08-23","氯化氢(mg/m3)",5.67,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(kg/m3)",0.0344,0.78,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(mg/m3)","ND(0.2)",35,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(kg/m3)",0,4.6,"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2019-07-10","pH值（无量纲）",7.27,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.19,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",16,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.06,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",4,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",24.5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","6.18×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",5.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2019-08-21","氮氧化物(mg/m3)",23,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",7,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后",null,"2019-08-23","氮氧化物(mg/m3)",20,100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"/"]
[null,null,"3#、4#220t/h锅炉处理后",null,"2019-08-21","林格曼黑度（级）",0.5,1,"/"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,"2019-08-20","氮氧化物(mg/m3)",23,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)",0.0036,0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点1#","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2019-08-22","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.387,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(2×10-7)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)","ND(0.07)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.142,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.001,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.004,0.8,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点2#",null,null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.419,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(2×10-7)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.07,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.097,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.008,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.006,0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点1#","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2019-08-22","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.135,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(2×10-7)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)","ND(0.07)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.116,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.012,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.007,0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点2#",null,null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.155,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(2×10-7)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)","ND(0.07)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.104,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.003,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.002,0.8,"是"]
["黄埔区","广州美维电子有限公司","生产废水总排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","2019-08-27","pH值（无量纲）",7.32,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.716,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",18,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.6×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.024,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间排放口",null,null,"总镍（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[null,null,"生活废水排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"氨氮（mg/L）",9.32,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",{"v":6.6,"d":"6.60"},100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",185,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",35.5,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",16,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",1.66,"/","/"]
[null,null,"有机废气排气筒","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准","2019-08-27","非甲烷总烃（mg/m3）",{"v":0.1,"d":"0.10"},120,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（kg/h）",0.00063,29,"是"]
[null,null,"二楼内层前处理1#、2#、3#、4#排气筒",null,null,"氯化氢(mg/m3)",0.46,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(kg/h)",0.0028,0.78,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(mg/m3)",1.05,35,"是"]
[{"$nulls":5},"硫酸雾(kg/h)",0.00636,4.6,"是"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2019-08-28","pH值（无量纲）",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.634,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",6,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.07,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.017,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"15t/d焚烧炉排气筒","《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484－2001）","2019-08-29","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",80,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",113,500,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","1.8×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷、镍及其化合物（mg/m3）",0.0077,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","3×10-4",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（mg/m3）",0.00226,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）","ND(0.08)",{"v":7,"d":"7.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳（mg/m3）","ND(20)",80,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2019-08-28","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","番禺精美五金塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2019-08-28","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排放口",null,null,"pH值(无量纲)",7.75,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.952,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2019-08-28","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）","ND（0.0002）",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",0,0.004,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042,"是"]
["黄埔区","广大科技（广州）有限公司","含镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2019-08-27","总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"污水站处理后",null,null,"pH值（无量纲）",7.21,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.55,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","/","/"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）","ND(0.006)","/","/"]
[null,null,"总排放口",null,null,"pH值（无量纲）",7.24,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.86,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.8,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"镀镍车间排气口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.0013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.042,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0003,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）","3×10-6",0.004,"是"]
["黄埔区","四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司","生产废水处理后","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目业珠三角排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2019-08-30","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND（0.025）",30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.06）",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",1.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",3,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.7×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",20,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"含铬车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[null,null,"含镍车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
["黄埔区","广州丸顺汽车配件有限公司","总口处理后","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目业珠三角排放限值（入污水管网）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2019-08-29","pH值(无量纲)",7.61,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.102,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.11,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",{"v":1,"d":"1.0"},300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",3,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",20,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"含镍车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[null,null,"含铬车间废水处理后",null,null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
["增城区","广州市新豪精密五金制品有限公司","氧化塘（废水回用，不外排）","《城市污水再生利用   工业用水水质》（GB/T19923-2005），其中CODcr≤60mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤10mg/L、石油类≤1mg/L、LAS≤1mg/L、色度≤30倍","2019/8/27","pH值(无量纲)",7.21,"6.5～8.5","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,60,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.14,"d":"0.140"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.009,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L)","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.004,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)","/","/"]
[null,null,"热处理车间渗碳炉废气排放口",null,null,"*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",120,"/"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"2、表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。"]