{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":156,"n_cols":10,"rows_kept":156,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,55,0],[3,1,55,1],[3,2,10,2],[3,3,26,3],[3,4,10,4],[3,9,55,9],[11,2,18,2],[11,4,18,4],[19,2,26,2],[19,4,26,4],[27,2,33,2],[27,3,40,3],[27,4,33,4],[34,2,40,2],[34,4,40,4],[41,2,55,2],[41,3,55,3],[41,4,55,4],[56,0,62,0],[56,1,62,1],[56,3,62,3],[56,4,59,4],[56,9,60,9],[60,2,61,2],[60,4,61,4],[61,9,62,9],[63,0,88,0],[63,1,88,1],[63,3,88,3],[63,4,88,4],[63,9,88,9],[65,2,76,2],[77,2,88,2],[89,0,106,0],[89,1,106,1],[89,2,106,2],[89,3,106,3],[89,4,106,4],[89,9,106,9],[107,0,128,0],[107,1,128,1],[107,2,117,2],[107,3,128,3],[107,4,128,4],[107,9,128,9],[118,2,128,2],[129,0,153,0],[129,1,153,1],[129,2,145,2],[129,3,145,3],[129,4,153,4],[129,9,153,9],[146,2,147,2],[146,3,153,3],[148,2,153,2],[154,1,154,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2019年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（3月报送）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","数据提供单位"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值","2019-01-28","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"是","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",124,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",2.02,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","2.5×10-6",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）",0.016,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉",null,"2019-01-28","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",4,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",136,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",7.45,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","7.0×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）",0.039,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"3#焚烧炉",null,"2019-01-28","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",201,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",0.47,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","4.8×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）",0.025,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"厂界西北外3米（监控点C）","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2019-01-28","氨（mg/m3）",0.17,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.006)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.006)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.001)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.006)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND(0.01)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"臭气浓度（无量纲）",17,20,"是"]
[null,null,"厂界西北外3米（监控点D）",null,"2019-01-28","氨（mg/m3）",0.42,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.006)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.006)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.001)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.006)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND(0.01)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"臭气浓度（无量纲）",16,20,"是"]
[null,null,"总排口（回用）","/","2019-01-28","pH值(无量纲)",8.14,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.84,"/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","ND","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)",0.021,"/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",2,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",0.9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",3,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",5.54,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.001)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)",0.025,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","3.1×10-4","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.15,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","3.4×10-3","/","/"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","WRAP退火冷却段c","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2019-01-09","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","<20",20,"是","广州市环境监测中心站"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","<20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段a",null,null,"*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","<20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段b",null,null,"*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","<20",20,"是"]
[null,null,"HAPL-ARP",null,"2019-01-10","氮氧化物（mg/m3）",16,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.33,9,"是","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,"2019-01-10","硫酸雾（mg/m3）","ND(0.2)",10,"是"]
["黄埔区","广州添利电子科技有限公司","四楼镍车间排放口","《电镀水污染物排放标准》\n（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值（珠三角）\n","2019-01-03","镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是","广州开发区环境监测站"]
[null,null,"三楼镍车间排放口",null,null,"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[null,null,"出水口",null,null,"pH值(无量纲)",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.321,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",33,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L)","ND（0.05）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"铬(mg/L)","ND（0.03）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L)","ND（0.2）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"氰化物(mg/L)","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"铜(mg/L)",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L)","ND（0.02）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"入凤凰河排水口",null,null,"pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.344,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",43,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L)","ND（0.05）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"铬(mg/L)","ND（0.03）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L)","ND（0.2）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"氰化物(mg/L)","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"铜(mg/L)",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L)","ND（0.02）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2019-01-03","pH值（无量纲）",7.12,"6～9","是","广州市环境监测中心站"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.082,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.47,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.6,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",26.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.011,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.029,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["海珠区","广州造纸股份有限公司","总排口","《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)制浆和造纸联合生产企业，其中化学需氧量和氨氮执行表3 水污染物特别排放限值，其余执行表2 新建企业水污染物排放限值","2019-01-10","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":5},"氨氮",2.94,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量",51,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚","ND(0.01)","/","是"]
[{"$nulls":5},"硫化物","ND(0.005)","/","是"]
[{"$nulls":5},"色度",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类",0.11,"/","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量",9.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物",7,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮",5.69,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷",0.08,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后",null,null,"pH值(无量纲)",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮",2.96,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量",47,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚","ND(0.01)","/","是"]
[{"$nulls":5},"硫化物","ND(0.005)","/","是"]
[{"$nulls":5},"色度",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类",0.26,"/","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量",9.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物",6,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮",5.83,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷",0.11,0.8,"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2019-01-09","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是","广州市环境监测中心站"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.183,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",53,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.06）",20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",3.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.589,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"4#楼楼顶1线HSD粉尘废气排放口","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（粉尘）(mg/m3)","＜20",120,"是"]
[{"$nulls":5},"颗粒物（粉尘）(kg/h)","/",2.9,"是"]
[null,null,"油性生产区车间废气处理后排气筒",null,null,"甲苯(mg/m3)",0.083,40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)",0.00315,2.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.046,12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)",0.0017,0.42,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.141,70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)",0.00535,0.84,"是"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"2、表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。"]