{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":207,"n_cols":9,"rows_kept":207,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,14,0],[3,1,14,1],[3,2,14,2],[3,3,14,3],[3,4,13,4],[15,0,26,0],[15,1,26,1],[15,2,26,2],[15,3,26,3],[15,4,25,4],[27,0,50,0],[27,1,50,1],[27,2,38,2],[27,3,38,3],[27,4,37,4],[39,2,50,2],[39,3,50,3],[39,4,49,4],[51,0,71,0],[51,1,71,1],[51,2,69,2],[51,3,71,3],[51,4,71,4],[72,0,122,0],[72,1,122,1],[72,2,88,2],[72,3,88,3],[72,4,88,4],[89,2,105,2],[89,3,105,3],[89,4,105,4],[106,2,122,2],[106,3,122,3],[106,4,122,4],[123,0,137,0],[123,1,137,1],[123,2,137,2],[123,3,137,3],[123,4,137,4],[138,0,147,0],[138,1,147,1],[138,2,147,2],[138,3,147,3],[138,4,146,4],[148,0,165,0],[148,1,165,1],[148,2,165,2],[148,3,165,3],[148,4,165,4],[166,0,174,0],[166,1,174,1],[166,2,174,2],[166,3,170,3],[166,4,174,4],[171,3,174,3],[175,0,189,0],[175,1,189,1],[175,2,189,2],[175,3,189,3],[175,4,189,4],[190,0,204,0],[190,1,204,1],[190,2,204,2],[190,3,204,3],[190,4,204,4],[205,0,205,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第二季度5月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["增城区","广州万利达纸制品有限公司","总口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准 + 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-04-08","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.34,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0014,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.05,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","88×10-3",12,"是"]
["增城区","增城永耀纸制品有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-04-08","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.989,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",19,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0024,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",5.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":2.6,"d":"2.60"},12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","72×10-3",12,"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-04-16","pH值(无量纲)",7.42,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.47,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0006,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.25,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","ND（28×10-3）",12,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-04-16","pH值(无量纲)",7.44,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.46,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0008,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.07,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.55,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.09,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","ND（28×10-3）",12,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-04-04","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",6.49,10,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.25,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",16.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.06×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.66,0.5,"否"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.007,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铜（mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L）",0.012,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","一期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2018-04-18","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.52,"d":"0.520"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.001,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.98,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","1.08×10-2",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"二期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2018-04-18","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.441,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0008,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.76,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","9.3×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"三期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-04-18","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.66,"d":"0.660"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0004,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":4,"d":"4.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.38,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","8.5×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州晖腾纺织有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业污染物排放浓度限值（直接排放）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准","2018-04-10","pH值（无量纲）",7.75,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",{"v":1.9,"d":"1.90"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",0.24,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",32,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.67,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.35,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","1.0×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州市穗新牧业有限公司","总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）","2018-04-17","pH值(无量纲)",6.95,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.152,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",38,70,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",7.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",19,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.43,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","蛔虫卵（个/10L）","ND（5）","/","/"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-04-04","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.196,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",35,30,"否"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.2,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",19.6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.48×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.03,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.004,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.036,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州南沙珠江啤酒有限公司","总口处理后","《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)","2018-04-13","pH值(无量纲)",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",24,80,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,70,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},3,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮(mg/L)",0.301,10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND（0.04）",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.7,"/","/"]
["黄埔区","广东天海花边有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及修改单","2018-04-13","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.49,20,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.24,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",78,200,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.12,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",14.3,50,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",13.1,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","6.8×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
["增城区","增城颖海染厂有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（直接排放）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单","2018-04-19","pH值（无量纲）",7.41,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",{"v":8.2,"d":"8.20"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",1.26,{"v":1,"d":"1.0"},"否"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",39,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",7.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",10.2,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","6.5×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"② 可吸附有机卤素、蛔虫卵项目是属于分包数据，由广州华清环境监测有限公司完成。"]