{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":235,"n_cols":9,"rows_kept":235,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,127,0],[3,1,127,1],[3,2,27,2],[3,3,127,3],[3,4,27,4],[28,2,52,2],[28,4,52,4],[53,2,77,2],[53,4,77,4],[78,2,102,2],[78,4,102,4],[103,2,127,2],[103,4,127,4],[128,0,139,0],[128,1,139,1],[128,2,139,2],[128,3,139,3],[128,4,138,4],[140,0,149,0],[140,1,149,1],[140,2,149,2],[140,3,149,3],[140,4,149,4],[150,0,186,0],[150,1,186,1],[150,2,167,2],[150,3,165,3],[150,4,186,4],[168,2,185,2],[168,3,183,3],[187,0,201,0],[187,1,201,1],[187,2,201,2],[187,3,201,3],[187,4,201,4],[202,0,230,0],[202,1,230,1],[202,2,208,2],[202,3,208,3],[202,4,230,4],[209,2,210,2],[209,3,230,3],[211,2,230,2],[231,2,231,8],[232,0,232,8],[234,1,234,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018-04-23","pH值（无量纲）",6.98,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.14,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",27,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0031,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.09,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",4.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",22.1,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.08×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.4×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",9.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",7.53,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.06,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0012,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":2.9,"d":"2.90"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","9.7×10-4",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.9×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",6.96,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0011,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.08,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.64,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.99×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",6.91,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.16,"d":"0.160"},{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",10,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0004,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.12,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",14,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",7.93,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","4.66×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",3.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-04-23","pH值（无量纲）",7.51,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.868,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0038,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.09,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",6.91,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","6.84×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.04×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.001)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",0.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
["南沙区","广州市宏杰达纸业有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、可吸附有机卤素执行表2标准","2018-04-25","pH值(无量纲)",7.27,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.0003）","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.43,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","ND（28×10-3）",12,"是"]
["黄埔区","广东南方碱业股份有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-04-16","pH值(无量纲)",8.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.051,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",48,90,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",16,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",10.5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)",0.01,0.5,"是"]
["黄埔区","依利安达（广州）电子有限公司","西区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）","2018-04-19","pH值(无量纲)",7.61,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.626,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.23,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.9×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.26,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"东区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）",null,"pH值(无量纲)",7.46,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.16,"d":"0.160"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.92,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.38×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"西区含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）",null,"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州锦兴纺织漂染有限公司","总口处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/一级标准","2018-04-23","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.32,"d":"0.320"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":3.5,"d":"3.50"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.5×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-04-24","pH值(无量纲)",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.056,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.7,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.21,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.24,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.29,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.28,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.29,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",38,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",13.6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.29,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.09×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.008,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["增城区","增城市佳景棉纺织造有限公司","停产"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"② 可吸附有机卤素项目是属于分包数据，由广州华清环境监测有限公司完成。"]
[null,"③中国石油化工股份有限公司广州分公司乙烯北沟排口无排水。"]