{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废水","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":56,"n_cols":10,"rows_kept":56,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,28,0],[3,1,28,1],[3,3,28,3],[3,4,28,4],[3,9,28,9],[5,2,16,2],[17,2,28,2],[29,0,50,0],[29,1,50,1],[29,2,39,2],[29,3,50,3],[29,4,50,4],[29,9,50,9],[41,2,50,2],[51,4,51,8],[52,4,52,8],[53,4,53,8],[54,4,54,8],[55,0,55,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2019年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（3月报送）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","数据提供单位"]
["黄埔区","广州添利电子科技有限公司","四楼镍车间排放口","《电镀水污染物排放标准》\n（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值（珠三角）\n","2019-01-03","镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是","广州开发区环境监测站"]
[null,null,"三楼镍车间排放口",null,null,"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[null,null,"出水口",null,null,"pH值(无量纲)",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.321,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",33,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L)","ND（0.05）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"铬(mg/L)","ND（0.03）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L)","ND（0.2）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"氰化物(mg/L)","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"铜(mg/L)",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L)","ND（0.02）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"入凤凰河排水口",null,null,"pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.344,15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",43,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L)","ND（0.05）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"铬(mg/L)","ND（0.03）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L)","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L)","ND（0.2）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"氰化物(mg/L)","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"铜(mg/L)",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L)","ND（0.02）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
["海珠区","广州造纸股份有限公司","总排口","《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)制浆和造纸联合生产企业，其中化学需氧量和氨氮执行表3 水污染物特别排放限值，其余执行表2 新建企业水污染物排放限值","2019-01-10","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.94,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",51,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)","/","是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)","/","是"]
[{"$nulls":5},"色度(mg/L)",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.11,"/","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",9.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",7,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",5.69,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值(无量纲)",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6～9","是"]
[null,null,"三公里排污口处理后",null,null,"氨氮(mg/L)",2.96,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",47,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)","/","是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)","/","是"]
[{"$nulls":5},"色度(mg/L)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.26,"/","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",9.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",6,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",5.83,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.11,0.8,"是"]
["增城区","广州万利达纸制品有限公司","总口处理后",null,"停产"]
["增城区","增城颖海染厂有限公司","污水站处理后",null,"停产"]
["增城区","广州晖腾纺织有限公司","污水站处理后",null,"停产"]
["增城区","增城永耀纸制品有限公司","污水站处理后",null,"停产"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,7.08,2.26,0.19,0.1,133,"ND(0.005)","ND(0.004)",16,"ND(0.06)",25.8,16,13.7,0.2,"1.66×10-2","ND(0.01)"]
[]
[]
[]
[null,7.08]
[null,2.26]
[null,0.19]
[null,0.1]
[null,133]
[null,"ND(0.005)"]
[null,"ND(0.004)"]
[null,16]
[null,"ND(0.06)"]
[null,25.8]
[null,16]
[null,13.7]
[null,0.2]
[null,"1.66×10-2"]
[null,"ND(0.01)"]