{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废水","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":217,"n_cols":9,"rows_kept":217,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,27,0],[3,1,27,1],[3,2,27,2],[3,3,27,3],[3,4,27,4],[28,0,38,0],[28,1,38,1],[28,2,38,2],[28,3,38,3],[28,4,38,4],[39,0,48,0],[39,1,48,1],[39,2,48,2],[39,3,48,3],[39,4,48,4],[49,0,86,0],[49,1,86,1],[49,2,66,2],[49,3,64,3],[49,4,86,4],[67,2,84,2],[67,3,82,3],[85,2,86,2],[85,3,86,3],[87,0,101,0],[87,1,101,1],[87,2,101,2],[87,3,101,3],[87,4,101,4],[102,0,135,0],[102,1,135,1],[102,2,118,2],[102,3,118,3],[102,4,118,4],[119,2,135,2],[119,3,135,3],[119,4,135,4],[136,0,164,0],[136,1,164,1],[136,2,142,2],[136,3,142,3],[136,4,164,4],[143,2,144,2],[143,3,164,3],[145,2,164,2],[165,0,173,0],[165,1,173,1],[165,2,173,2],[165,3,173,3],[165,4,173,4],[174,0,191,0],[174,1,191,1],[174,2,191,2],[174,3,191,3],[174,4,191,4],[192,0,200,0],[192,1,200,1],[192,2,200,2],[192,3,196,3],[192,4,200,4],[197,3,200,3],[201,0,215,0],[201,1,215,1],[201,2,215,2],[201,3,215,3],[201,4,215,4],[216,0,216,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2019年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2019-01-04","pH值（无量纲）",7.37,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.039,8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.07,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",4,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",2.77,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","ND(8×10-5)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）",1.6,15,"是"]
["南沙区","广州市宏杰达纸业有限公司","污水站处理后","《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业）","2019-01-09","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.098,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.22,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广东南方碱业股份有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2019-01-04","pH值(无量纲)",7.71,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.042,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",38,90,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",9.02,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","依利安达（广州）电子有限公司","西区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）","2019-01-09","pH值(无量纲)",7.39,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",4.74,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",19,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.2,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.1×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.64,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.47,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",5.6,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"东区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）",null,"pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.25,"d":"0.250"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.58,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.6×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"西区含镍车间废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）",null,"pH值(无量纲)",6.05,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州锦兴纺织漂染有限公司","总口处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/一级标准","2019-01-03","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.841,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)","ND(0.03)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L)","ND(0.06)",{"v":10,"d":"10.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.83,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.0×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","二期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2019-01-07","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.309,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)","ND(0.03)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",16,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",2,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.32,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","7.8×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"三期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2019-01-07","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.284,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",15,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.28,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","7.2×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2019-01-04","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.146,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.39,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.13,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",5.24,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.24,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",66,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",16.8,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",43,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.76,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）",0.02,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.004,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.19,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["增城区","广州市穗新牧业有限公司","总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）表5集约化畜禽养殖业污染最高允许日均排放浓度（珠三角标准值）","2019-01-03","pH值（无量纲）",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.149,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",34,70,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",6.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",1.74,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.14,0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2019-01-08","pH值（无量纲）",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.082,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.47,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.6,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",26.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.011,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.029,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州南沙珠江啤酒有限公司","总口处理后","《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)","2019-01-03","pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",19,80,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",7,70,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.76,3,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮(mg/L)",0.076,10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",16,40,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND（0.06）",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",13.4,"/","/"]
["黄埔区","广东天海花边有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及修改单","2019-01-08","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.26,20,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.19,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",133,200,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",25.8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",16,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",13.7,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.66×10-2",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
["备注： 结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,7.08,2.26,0.19,0.1,133,"ND(0.005)","ND(0.004)",16,"ND(0.06)",25.8,16,13.7,0.2,"1.66×10-2","ND(0.01)"]
[]
[]
[]
[null,7.08]
[null,2.26]
[null,0.19]
[null,0.1]
[null,133]
[null,"ND(0.005)"]
[null,"ND(0.004)"]
[null,16]
[null,"ND(0.06)"]
[null,25.8]
[null,16]
[null,13.7]
[null,0.2]
[null,"1.66×10-2"]
[null,"ND(0.01)"]