{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气重点"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气重点","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[6,2,7,2],[6,3,11,3],[6,4,11,4],[8,2,9,2],[10,2,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第三季度9月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["花都区","广州市越堡水泥有限公司","回转窑尾废气排放口","《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度","2018-08-17","氯化氢（mg/m3）",2.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"铊、镉、铅、砷及其化合物（mg/m3）","2.1×10-4",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（mg/m3）","9.9×10-3",0.5,"是"]
[null,null,"下风向边界外监控点1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值","2018-08-17","二硫化碳（mg/m3）","ND(0.03)",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","1.5×10-3",0.08,"是"]
[null,null,"下风向边界外监控点2#",null,null,"二硫化碳（mg/m3）","0.05",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","1.1×10-3",0.08,"是"]
[null,null,"下风向边界外监控点3#",null,null,"二硫化碳（mg/m3）","0.04",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","1.2×10-3",0.08,"是"]
["备注：铍、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锡、钒及其化合物和氯化氢、二硫化碳、三甲胺的监测数据由广州市中加环境检测技术有限公司提供。"]