{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":154,"n_cols":9,"rows_kept":154,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,10,0],[3,1,10,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,2,9,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[11,0,17,0],[11,1,17,1],[11,2,13,2],[11,3,17,3],[11,4,14,4],[15,2,17,2],[15,4,17,4],[18,0,43,0],[18,1,43,1],[18,2,20,2],[18,3,29,3],[18,4,21,4],[22,2,25,2],[22,4,25,4],[26,2,28,2],[26,4,29,4],[30,2,36,2],[30,3,36,3],[30,4,36,4],[37,2,43,2],[37,3,43,3],[37,4,43,4],[44,0,58,0],[44,1,58,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[47,2,49,2],[47,3,50,3],[47,4,50,4],[51,2,53,2],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[55,2,57,2],[55,3,58,3],[55,4,58,4],[59,0,66,0],[59,1,66,1],[59,2,61,2],[59,3,66,3],[59,4,66,4],[63,2,65,2],[67,0,74,0],[67,1,74,1],[67,2,69,2],[67,3,70,3],[67,4,70,4],[71,2,73,2],[71,3,74,3],[71,4,74,4],[75,0,81,0],[75,1,81,1],[75,2,77,2],[75,3,81,3],[75,4,77,4],[78,2,80,2],[78,4,81,4],[82,0,85,0],[82,1,85,1],[82,2,84,2],[82,3,85,3],[82,4,85,4],[86,0,99,0],[86,1,99,1],[86,3,99,3],[86,4,88,4],[89,4,90,4],[91,2,93,2],[91,4,96,4],[94,2,96,2],[97,2,98,2],[97,4,99,4],[100,0,106,0],[100,1,106,1],[100,2,102,2],[100,3,106,3],[100,4,103,4],[104,2,106,2],[104,4,106,4],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[107,2,109,2],[107,3,110,3],[107,4,110,4],[111,0,119,0],[111,1,119,1],[111,2,116,2],[111,3,119,3],[111,4,119,4],[120,0,138,0],[120,1,138,1],[120,2,126,2],[120,3,127,3],[120,4,127,4],[128,3,129,3],[128,4,135,4],[129,2,135,2],[130,3,138,3],[136,4,138,4],[139,0,143,0],[139,1,143,1],[139,2,142,2],[139,3,143,3],[139,4,143,4],[144,0,149,0],[144,1,149,1],[144,2,145,2],[144,3,149,3],[144,4,147,4],[148,2,149,2],[148,4,149,4],[150,2,150,8],[151,2,151,8],[152,1,152,8],[153,1,153,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2 "]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第三季度9月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州发电厂有限公司","1#、2#、3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","监测期间停炉","二氧化硫（mg/m3）","/",50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）","/",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","/",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#、3#220t/h锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）","/",1,"是"]
[null,null,"4#、5#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","监测期间停炉","二氧化硫（mg/m3）","/",50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）","/",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","/",0.03,"是"]
[null,null,"4#、5#220t/h锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）","/",1,"是"]
["黄埔区","广东粤华发电有限责任公司","5#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的限值","2018-08-23","氮氧化物(mg/m3)",43,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"5#、6#锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"6#锅炉处理后",null,"2018-08-24","氮氧化物(mg/m3)",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018-08-10","氮氧化物(mg/m3)",22,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后",null,"监测期间停炉","氮氧化物(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/",1,"/"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,"2018-08-13","氮氧化物(mg/m3)",17,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#CFB炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018-08-14","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.098,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.42,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.19,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2018-08-14","总悬浮颗粒物(mg/m3)",{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.34,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.12,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.094,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.016,0.8,"是"]
["南沙区","广州珠江电力有限公司","1#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-13","二氧化硫(mg/m3)",16,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",45,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"2#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-14","二氧化硫(mg/m3)",18,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",42,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"3#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-15","二氧化硫(mg/m3)",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",45,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","监测期间停炉","二氧化硫(mg/m3)","/",50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)","/",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","/",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）","/",1,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","1#、2#、3#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-22","二氧化硫(mg/m3)",14,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",40,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND（0.0025）",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#、3#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度(级)",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#、5#、6#锅炉处理后",null,null,"二氧化硫(mg/m3)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",47,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND（0.0025）",0.03,"是"]
[null,null,"4#、5#、6#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度(级)",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州华润热电有限公司","1#30万千瓦发电机组处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-16","二氧化硫(mg/m3)",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3）",45,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#30万千瓦发电机组处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"2#30万千瓦发电机组处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-17","二氧化硫(mg/m3)",21,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3）",48,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"2#30万千瓦发电机组处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州恒运热电（D）厂有限责任公司","9#（30万千瓦）锅炉\n处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-10","二氧化硫（mg/m3）",17,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",35,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"8#（30万千瓦）锅炉\n处理后",null,"2018-08-09","二氧化硫（mg/m3）",18,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",32,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"8#、9#(30万千瓦)锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州恒运企业集团股份有限公司","6#、7#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-16","二氧化硫（mg/m3）",18,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",30,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"6#、7#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段c","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018-08-10","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段d",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段e",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,"2018-08-13","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段a",null,"2018-08-14","*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","＜20",20,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",249,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段b",null,null,"*颗粒物（烟尘）（mg/m3）","＜20",20,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",237,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"HAPL-ARP",null,"2018-08-15","氮氧化物（mg/m3）",8,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.34,9,"是"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,null,"硫酸雾（mg/m3）",0.18,10,"是"]
["增城区","广州市旺隆热电有限公司","1#420t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-10","二氧化硫(mg/m3)",10,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",30,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND（0.0025）",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#420t/h锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"2#420t/h锅炉处理后",null,"2018-08-13","二氧化硫(mg/m3)",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",37,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND（0.0025）",0.03,"是"]
["增城区","广州中电荔新电力实业有限公司","2#（33万千瓦）锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-23","氮氧化物（mg/m3）",42,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["花都区","广州市珠江水泥有限公司","窑尾","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表2规定的大气污染物最高允许排放限值\n","2018-08-09","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",201,400,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/m3)","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"氨(mg/m3)",0.55,10,"是"]
[null,null,"窑尾烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向厂界外10米范围内",null,null,"氨(mg/m3)","ND(0.25)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"下风向厂界外20米处",null,null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)","0.002（扣参考值）",0.5,"是"]
["花都区","广州市越堡水泥有限公司","回转窑尾","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表2规定的大气污染物最高允许排放限值+《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》表1协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度\n","2018-08-17","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",258,400,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",20,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）",0.0468,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）",0.19,1,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"氨（mg/m3）",0.51,10,"是"]
[null,null,"回转窑尾烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向厂界外20米处","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表3 大气污染物无组织排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表3作业场所颗粒物无组织排放限值","2018-08-17","总悬浮颗粒物（mg/m3）","0.002（扣参考值）",0.5,"是"]
[null,null,"下风向厂界外10米范围内",null,null,"氨（mg/m3）",0.034,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值",null,"氨（mg/m3）",0.077,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇（mg/m3）","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯（mg/m3）","ND(0.001)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫（mg/m3）","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[null,null,"厂界点1#",null,"2018-07-06","臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","14",20,"是"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",14,20,"是"]
["南沙区","广州越威纸业有限公司","130t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-08-16","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",20,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",37,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"130t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州珠江天然气发电有限公司","1#发电机组","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值（天然气锅炉及燃气轮组）","2018-08-23","氮氧化物(mg/m3)",22,50,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
[null,null,"1#发电机组烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
[null,null,"2#发电机组烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
[null,null,"2#发电机组",null,"2018-08-24","氮氧化物(mg/m3)",25,50,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
["南沙区","广州市梅山热电厂有限公司","停产"]
["黄埔区","广州瑞明电力股份有限公司","停产"]
["备注：","①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"②表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}