{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":363,"n_cols":9,"rows_kept":363,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,56,0],[3,1,56,1],[3,2,10,2],[3,3,27,3],[3,4,10,4],[11,2,18,2],[11,4,18,4],[19,2,26,2],[19,4,27,4],[28,2,33,2],[28,3,41,3],[28,4,33,4],[34,2,39,2],[34,4,39,4],[40,4,41,4],[42,2,56,2],[42,3,56,3],[42,4,56,4],[57,0,99,0],[57,1,99,1],[57,2,69,2],[57,3,69,3],[57,4,69,4],[70,2,88,2],[70,3,88,3],[70,4,88,4],[89,4,96,4],[90,2,93,2],[90,3,91,3],[92,3,93,3],[94,2,97,2],[94,3,95,3],[96,3,97,3],[98,4,99,4],[100,0,146,0],[100,1,146,1],[100,2,114,2],[100,3,114,3],[100,4,114,4],[115,2,123,2],[115,3,123,3],[115,4,123,4],[124,2,132,2],[124,3,132,3],[124,4,132,4],[133,3,146,3],[133,4,134,4],[135,2,140,2],[135,4,140,4],[141,2,146,2],[141,4,146,4],[147,0,308,0],[147,1,308,1],[147,2,171,2],[147,3,271,3],[147,4,171,4],[172,2,196,2],[172,4,196,4],[197,2,221,2],[197,4,221,4],[222,2,246,2],[222,4,246,4],[247,2,271,2],[247,4,271,4],[272,2,274,2],[272,3,280,3],[272,4,274,4],[275,2,277,2],[275,4,278,4],[279,2,280,2],[279,4,280,4],[281,2,287,2],[281,3,294,3],[281,4,287,4],[288,2,294,2],[288,4,294,4],[295,2,301,2],[295,3,308,3],[295,4,301,4],[302,2,308,2],[302,4,308,4],[309,0,336,0],[309,1,336,1],[309,2,315,2],[309,3,315,3],[309,4,336,4],[316,3,336,3],[317,2,336,2],[337,0,360,0],[337,1,360,1],[337,2,353,2],[337,3,353,3],[337,4,360,4],[354,3,360,3],[355,2,360,2],[361,1,361,8],[362,1,362,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值","2018-11-20","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",26,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",108,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",8.64,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","3.29×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉",null,"2018-11-21","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",16,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",97,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）",0.0091,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",8.93,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","1.7×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","3.68×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"3#焚烧炉",null,"2018-11-27","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",26,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",103,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）",{"v":0.005,"d":"0.0050"},0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",1.36,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","1.72×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#焚烧锅炉",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向边界点1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-11-19","氨（mg/m3）",0.314,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND（0.0006）",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND（0.0004）",0.06,"是"]
[null,null,"下风向边界点2#",null,"2018-11-19","氨（mg/m3）",0.181,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.0005）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND（0.0006）",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND（0.0004）",0.06,"是"]
[null,null,"下风向厂界点1#",null,"2018-10-16","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"总排口（回用）","/","2018-11-19","pH值(无量纲)",7.49,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)","/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.2,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",1.97,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","2.6×10-5","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND（0.01）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND（0.05）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND（0.01）","/","/"]
["白云区","广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心）","无机废液处理系统出口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度","2018-10-29","苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.95×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总α放射性浓度（Ba/L）","＜0.43",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总β放射性浓度（Ba/L）",{"v":1.1,"d":"1.10"},10,"是"]
[null,null,"总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-10-29","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",0.069,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",18,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",3.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.0×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铍（mg/L)","ND(4×10-5)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总α放射性浓度（Ba/L）","＜0.16",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总β放射性浓度（Ba/L）",0.74,10,"是"]
[null,null,"搅拌机配套的脉冲式袋式除尘器出口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准","2018-10-29","颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",120,"是"]
[null,null,"下风向边界点1#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值",null,"总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.099,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）",0.18,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）",0.015,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[null,null,"下风向边界点1#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值",null,"总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.103,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）",0.24,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）",0.011,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[null,null,"下风向厂界点1#",null,"2018-10-23","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司（广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂）","总口处理后","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018-10-29","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",4,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":1.9,"d":"1.90"},"/"," /"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","3.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018-11-06","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND（20）",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",65,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",4.22,60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）",0.0066,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","1.0×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","3.80×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018-11-07","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","＜20",30,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",66,300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND（20）",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",3.01,60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）",0.0039,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","1.04×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"下风向厂界点1#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-10-17","臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）","＜10",20,"是"]
[null,null,"下风向边界点1#",null,"2018-10-29","氨（mg/m3）",{"v":0.03,"d":"0.030"},1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"下风向边界点2#",null,"2018-10-29","氨（mg/m3）",0.046,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)",0.0005,0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1 水污染物排放限值（直接排放）","2018-11-07","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.055,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",18,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",39.3,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","4.88×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",5.8,20,"是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-11-07","pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.386,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.34,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.89×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",1.9,20,"是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-11-07","pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.067,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",5,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":4.7,"d":"4.70"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","4.07×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",1.9,20,"是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-11-07","pH值（无量纲）",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.101,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",11,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.14,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",12,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.78,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","5.03×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.6,20,"是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-11-07","pH值（无量纲）",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.425,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",15,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",6.55,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","7.68×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND（9×10-6）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.23,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",4.3,20,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018-11-20","氮氧化物(mg/m3)",10,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后",null,"2018-11-16","氮氧化物(mg/m3)",17,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,"2018-11-22","氮氧化物(mg/m3)",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",50,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点1#","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018-11-21","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.296,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.34,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.18,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.018,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.022,0.8,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点2#",null,"2018-11-21","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.293,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.23,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.14,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点1#","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2018-11-21","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.112,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.17,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",{"v":0.02,"d":"0.020"},0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.022,0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点2#",null,"2018-11-21","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.541,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.32,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.13,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-11-06","pH值(无量纲)",7.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.06,"d":"0.060"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",11,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",29,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.52,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.01,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.95,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",1.43,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",78,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",28.7,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",21,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":4.2,"d":"4.20"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.22,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.31,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.044,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2018-11-13","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.23,"d":"0.230"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",151,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.14,20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",10.8,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.3,"d":"0.30"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",1.74,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"4#楼顶一楼2线HSD除尘器排放口","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（粉尘）（mg/m3）","＜20",120,"是"]
[null,null,"4#楼楼顶废气排放口",null,null,"甲苯(mg/m3)","ND（0.001）",40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)",0,2.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND（0.002）",12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)",0,0.42,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND（0.001）",70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)",0,0.84,"是"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"2、表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。"]