{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["监测数据（4月）","监测数据（5月） ","监测数据（6月） ","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监测数据（4月）","index":0,"n_rows":302,"n_cols":10,"rows_kept":302,"merged":[[1,0,1,9],[3,0,21,0],[3,1,21,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[3,5,21,5],[22,0,40,0],[22,1,40,1],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[22,5,40,5],[41,0,59,0],[41,1,59,1],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[41,5,59,5],[60,0,111,0],[60,1,111,1],[60,2,111,2],[60,3,67,3],[60,4,67,4],[60,5,67,5],[68,3,75,3],[68,4,75,4],[68,5,75,5],[76,3,84,3],[76,4,84,4],[76,5,84,5],[85,3,93,3],[85,4,93,4],[85,5,93,5],[94,3,102,3],[94,4,102,4],[94,5,102,5],[103,3,111,3],[103,4,111,4],[103,5,111,5],[112,0,301,0],[112,1,301,1],[112,2,301,2],[112,3,126,3],[112,4,126,4],[112,5,126,5],[128,3,132,3],[128,4,132,4],[128,5,132,5],[133,3,137,3],[133,4,137,4],[133,5,137,5],[138,3,142,3],[138,4,142,4],[138,5,142,5],[143,3,147,3],[143,4,147,4],[143,5,147,5],[148,3,169,3],[148,4,169,4],[148,5,169,5],[170,3,191,3],[170,4,191,4],[170,5,191,5],[192,3,213,3],[192,4,213,4],[192,5,213,5],[214,3,235,3],[214,4,235,4],[214,5,235,5],[236,3,257,3],[236,4,257,4],[236,5,257,5],[258,3,279,3],[258,4,279,4],[258,5,279,5],[280,3,301,3],[280,4,301,4],[280,5,301,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2023年4月国控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","重点属性","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","监测结果","标准限值","是否达标"]
[null,"广州中业污水处理有限公司（新华污水处理厂）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-04-01","pH值（无量纲）",7.2,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",7,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",29,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.8,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.317,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",7,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.06,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",7.07,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","5.0×10-4",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","＜20",103,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[null,"广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-04-01","pH值（无量纲）",7.3,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",5,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",14,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",2.7,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.234,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）",0.51,1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",7,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.33,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",11.8,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","5.9×10-4",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）",20,103,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[null,"广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-04-01","pH值（无量纲）",7.4,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）",9,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",29,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.6,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.228,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）",0.19,1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.09,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",3.33,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","3.1×10-4",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","＜20",103,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[null,"广州环投花城环保能源有限公司","垃圾处理企业","2#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）","2023-04-11","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","实测：3.0；\n折算：2.8",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物(mg/m3)","实测：122；\n折算：110",300,"达标"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化氢(mg/m3)","实测：5.26；\n折算：4.83",60,"达标"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物(mg/m3)","实测：0.0073；\n折算：0.0068",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉、铊(mg/m3)","实测：0.000015；\n折算：0.000014",0.04,"达标"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物(mg/m3)","实测：0.00668；\n折算：0.00624",{"v":1,"d":"1.0"},"达标"]
[{"$nulls":3},"3#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）","2023-04-11","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","实测：2.5；\n折算：2.3",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫(mg/m3)","实测：8；\n折算：7",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物(mg/m3)","实测：117；\n折算：105",300,"达标"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化氢(mg/m3)","实测：7.67；\n折算：7.04",60,"达标"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物(mg/m3)","实测0.0073；\n折算0.0063",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉、铊(mg/m3)","实测0.000015；\n折算0.000011",0.04,"达标"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物(mg/m3)","实测：0.00607；\n折算：0.00528",{"v":1,"d":"1.0"},"达标"]
[{"$nulls":3},"上风向边界点","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-11","氨(mg/m3)",0.111,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)","ND(0.0005)",0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)",0.0012,0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.01）",{"v":5,"d":"5.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"三甲胺(mg/m3)",0.028,0.08,"达标"]
[{"$nulls":6},"二硫化碳(mg/m3)","ND（0.03）",{"v":3,"d":"3.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"臭气浓度  （无量纲）","<10",20,"达标"]
[{"$nulls":3},"下风向边界点1#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-11","氨(mg/m3)",0.277,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)",0.0006,0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)",0.0013,0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)",0.0017,0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.01）",{"v":5,"d":"5.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"三甲胺(mg/m3)",0.035,0.08,"达标"]
[{"$nulls":6},"二硫化碳(mg/m3)","ND（0.03）",{"v":3,"d":"3.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"臭气浓度  （无量纲）",11,20,"达标"]
[{"$nulls":3},"下风向边界点2#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-11","氨(mg/m3)",0.264,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)",0.0008,0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)",0.0016,0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.01）",{"v":5,"d":"5.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"三甲胺(mg/m3)",0.036,0.08,"达标"]
[{"$nulls":6},"二硫化碳(mg/m3)","ND（0.03）",{"v":3,"d":"3.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"臭气浓度  （无量纲）",13,20,"达标"]
[{"$nulls":3},"下风向边界点3#","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-11","氨(mg/m3)",0.268,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)",0.0003,0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)",0.0008,0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)",0.0015,0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.01）",{"v":5,"d":"5.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"三甲胺(mg/m3)",0.034,0.08,"达标"]
[{"$nulls":6},"二硫化碳(mg/m3)","ND（0.03）",{"v":3,"d":"3.0"},"达标"]
[{"$nulls":6},"臭气浓度  （无量纲）",14,20,"达标"]
[null,"广州环投环境服务有限公司（花都区生活垃圾填埋场达标整治工程）","垃圾处理企业","处理设施排放口","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表3现有和新建生活垃圾填埋场水污染特别排放限值","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.4,"/","达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.569,8,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数（CFU/L)",5400,10000,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",16,60,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度 （稀释倍数）","ND(2)",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",3.7,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",8.31,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"总镉（mg/L）","ND(0.00005)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.23,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铅（mg/L）",0.00156,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总砷（mg/L）",0.00206,0.1,"达标"]
[{"$nulls":3},"填埋区4#","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2023-04-20","甲烷   (%)",0.000175,0.1,"达标"]
[{"$nulls":3},"厂界上风向1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-20","臭气浓度（无量纲）","ND(10)",20,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)","ND(0.0005)",0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0006)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-20","臭气浓度（无量纲）",13,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)","ND(0.0005)",0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0006)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向2#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-20","臭气浓度（无量纲）",13,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)","ND(0.0005)",0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0006)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":3},"厂界下风向3#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2023-04-20","臭气浓度（无量纲）",12,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢(mg/m3)","ND(0.001)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0003)",0.007,"达标"]
[{"$nulls":6},"甲硫醚(mg/m3)","ND(0.0005)",0.07,"达标"]
[{"$nulls":6},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0006)",0.06,"达标"]
[{"$nulls":3},"排水井","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",6.9,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",58.4,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",146,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.241,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）",0.008,4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",9.73,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",49.8,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00028,"0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00618,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.16,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00036,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.09,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.06,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00177,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0154,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"西侧扩散井1#","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.2,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",185,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",253,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",1.1,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.043,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",7.71,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）",0.005,4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",5.45,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",5.53,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00092,"0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.0023,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.8,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00036,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.03,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","ND(0.01)","1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00366,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0282,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"本底井","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",179,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",249,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",1.9,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.029,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",7.77,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）","ND(0.0003)",4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",5.25,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",5.47,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0006,"0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00192,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.82,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",9e-05,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）","ND(0.01)","2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","ND(0.01)","1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00311,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0127,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"东侧扩散井2#","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.2,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",32.1,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",70,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",0.9,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.027,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",3.66,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）",0.006,4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",2.3,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",3.51,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","ND(0.00012)","0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00417,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.13,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",7e-05,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.02,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","ND(0.01)","1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00285,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0218,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"西侧扩散井2#","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.4,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",185,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",245,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",1.8,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.03,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",7.76,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）",0.005,4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",5.25,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",5.55,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00049,"0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00081,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.82,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00014,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.02,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","ND(0.01)","1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00357,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.00179,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"下游监视井1#","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.3,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",45.1,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",63,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",1.1,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.072,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",0.04,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）","ND(0.0003)",4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.68,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",1.86,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00015,"0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00584,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.13,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",6e-05,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.07,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","ND(0.01)","1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00311,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0162,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]
[{"$nulls":3},"下游监视井2#","《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）","2023-04-20","pH值   （无量纲）",7.1,"6.5-8.5","达标"]
[{"$nulls":6},"总硬度（mg/L）",16,650,"达标"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",46,2000,"达标"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",1.3,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.032,1.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮（mg/L）",2.91,20,"达标"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐氮（mg/L）","ND(0.0003)",4.8,"达标"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",0.638,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",1.97,350,"达标"]
[{"$nulls":6},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","ND(0.00012)","0.05","达标"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","ND(0.00004)","0.002","达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)","0.10","达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00205,"0.1","达标"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.1,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",8e-05,"0.01","达标"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.02,"2.0","达标"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.02,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00169,"1.5","达标"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.0102,"5.0","达标"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/100mL)","<2","100","达标"]

{"sheet":"监测数据（5月） ","index":1,"n_rows":76,"n_cols":10,"rows_kept":76,"merged":[[1,0,1,9],[3,0,21,0],[3,1,21,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[3,5,21,5],[22,0,40,0],[22,1,40,1],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[22,5,40,5],[41,0,59,0],[41,1,59,1],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[41,5,59,5],[60,0,75,0],[60,1,75,1],[60,2,75,2],[60,3,67,3],[60,4,67,4],[60,5,67,5],[68,3,75,3],[68,4,75,4],[68,5,75,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2023年5月国控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","重点属性","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","监测结果","标准限值","是否达标"]
[null,"广州中业污水处理有限公司（新华污水处理厂）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-05-04","pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",8,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",3.1,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.141,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",5,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.11,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",6.97,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00123,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）",50,103,"达标"]
[null,"广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-05-04","pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",5,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",2.1,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.092,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.26,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",9.64,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00467,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）",270,103,"达标"]
[null,"广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-05-04","pH值（无量纲）",7.3,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",8,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",3.2,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.195,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.09,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",4.06,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",{"v":0.0009,"d":"0.00090"},0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","<10",103,"达标"]
[{"$nulls":6},"烷基汞（ng/L）","ND","不得检出","达标"]
[null,"广州环投花城环保能源有限公司","垃圾处理企业","焚烧炉废气5#排放口","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）","2023-05-17","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","实测：3.5；\n折算：2.3",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫(mg/m3)","实测：7；\n折算：5",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物(mg/m3)","实测：73；\n折算：13",300,"达标"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化氢(mg/m3)","实测：1.52；\n折算：1.01",60,"达标"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物(mg/m3)","实测0.0057；\n折算0.0039",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉、铊(mg/m3)","实测0.000038；\n折算0.000026",0.04,"达标"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物(mg/m3)","实测：0.00411；\n折算：0.00283",{"v":1,"d":"1.0"},"达标"]
[{"$nulls":3},"焚烧炉废气6#排放口","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）","2023-05-17","*颗粒物（烟尘）(mg/m3)","实测：4.2；\n折算：3.0",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物(mg/m3)","实测：95；\n折算：66",300,"达标"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳(mg/m3)","ND（3）",100,"达标"]
[{"$nulls":6},"氯化氢(mg/m3)","实测：1.55；\n折算：1.09",60,"达标"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物(mg/m3)","实测0.0057；\n折算0.0039",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉、铊(mg/m3)","实测0.000042；\n折算0.000028",0.04,"达标"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物(mg/m3)","实测：0.00533；\n折算：0.00374",{"v":1,"d":"1.0"},"达标"]

{"sheet":"监测数据（6月） ","index":2,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"merged":[[1,0,1,9],[3,0,20,0],[3,1,20,1],[3,2,20,2],[3,3,20,3],[3,4,20,4],[3,5,20,5],[21,0,38,0],[21,1,38,1],[21,2,38,2],[21,3,38,3],[21,4,38,4],[21,5,38,5],[39,0,56,0],[39,1,56,1],[39,2,56,2],[39,3,56,3],[39,4,56,4],[39,5,56,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2023年6月国控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","重点属性","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","监测结果","标准限值","是否达标"]
[null,"广州中业污水处理有限公司（新华污水处理厂）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-06-05","pH值（无量纲）",6.9,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",31,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",6.2,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.081,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",5,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.12,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",5.12,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00626,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","ND(10)",103,"达标"]
[null,"广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-06-05","pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",21,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.2,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.248,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",5.41,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00246,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","ND(10)",103,"达标"]
[null,"广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","污水厂","总排放口","中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准、表2最高允许排放浓度和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的严者","2023-06-05","pH值（无量纲）",7.1,"6～9","达标"]
[{"$nulls":6},"悬浮物（mg/L）","ND(4)",10,"达标"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",19,40,"达标"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.6,10,"达标"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",0.202,5,"达标"]
[{"$nulls":6},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"达标"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"达标"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.07,0.5,"达标"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",4.08,15,"达标"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"达标"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","ND(0.03)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"达标"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00082,0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","ND(0.001)",0.1,"达标"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"达标"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","ND(10)",103,"达标"]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":22,"n_cols":1,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["pH值   "]
["总硬度"]
["溶解性总固体"]
["高锰酸盐指数"]
["氨氮"]
["硝酸盐氮"]
["亚硝酸盐氮"]
["硫酸盐"]
["氯化物"]
["挥发酚"]
["氰化物"]
["砷"]
["汞"]
["六价铬"]
["铅"]
["氟化物"]
["镉"]
["铁"]
["锰"]
["铜"]
["锌"]
["总大肠菌群"]