{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1季度"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1季度","index":0,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,11],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[40,0,43,0],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[60,0,60,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3"]
["广州市国控企业（重金属重点监控企业）监督性监测结果（2013年一季度）"]
["企业名单","法人代码","评价标准","第1季度监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标状况"]
["广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","19142568-4","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.013","0.093",-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","0.01L",7.3e-05,"0.01L","0.004L","0.01L","0.00006L","达标"]
["广州市番禺同荣电子有限公司","61870470-4","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.00005L","0.01L","0.004L","0.01L","0.00006L","达标"]
["广州海鸥卫浴用品股份有限公司","19143830-3","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130108,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.184","0.338",-1,"六价铬超标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L",8.5e-05,"0.01L","0.004L","0.01L","0.00111","达标"]
["广州金朋五金制品有限公司","70821443-4","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130131,"含铬废水处理后",-1,-1,-1,-1,"0.004L",-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"WS-00276-01总排放口","0.01L",-1,"0.0001L",-1,0.005,-1,"达标 "]
["广州南鸥卫浴用品有限公司","73493114-6","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130108,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.184","0.338",-1,"六价铬超标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L",8.5e-05,"0.01L","0.004L","0.01L","0.00111","达标"]
["广州市番禺石基文边五金综合厂","19143812-7","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.153","14.5",-1,"六价铬和总铬超标"]
[{"$nulls":4},"生产废物化水处理后排放口","0.01L","0.000057","0.01L","0.004L","0.01L","0.000069","--"]
["广州市番祥五金电镀有限公司","74994493-5","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.941","2.30",-1,"六价铬和总铬超标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","0.01L",5.7e-05,"0.01L","0.004L","0.01L",9.1e-05,"达标"]
["广州市盈豪金属制品有限公司","61878153-1","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130116,"含铬废水处理设施排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.015,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"含镍废水处理设施排放口",-1,-1,0.00027,-1,0.019,-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"综合废水处理后总排口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.038,-1,"达标 "]
["广州市曾本五金工业有限公司","61878204-0","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130108,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.084","0.157",-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.00005L","0.01L","0.108","0.210",0.0003,"六价铬超标"]
["广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","19144239-6","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130107,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.028","0.520",-1,"总铬超标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.000168","0.01L","0.060","0.081","0.00093","达标"]
["广州市番禺沙头五金加工厂有限公司","19142821-X","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130108,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.056","0.994",-1,"总铬超标"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.000056","0.01L","0.023","0.586","0.000672","总铬超标"]
["广州市番禺区旧水坑今井有色金属氧化厂","19146324-2","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值","停产","含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
["番禺启利达电子有限公司","61870707-5","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130107,"含镍废水车间排放口",-1,-1,-1,-1,-1,-1,"--"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.00005L","0.01L","0.004L","0.01L","0.000075","达标"]
["番禺冠生五金有限公司","72378552-6","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"含铬车间废水排放口",-1,-1,-1,-1,7.27,-1,"总铬超标"]
[{"$nulls":4},"总排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.005,-1,"达标 "]
["广州市强杰五金塑料有限公司","72563944-2","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"含铬废水集水池",-1,-1,-1,-1,0.033,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"污水总排放口",-1,-1,0.00012,-1,0.047,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口",-1,-1,0.0001,-1,0.022,-1,"达标"]
["广州市杰泰五金有限公司","72563943-4","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130116,"含镍废水处理设施排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.022,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"含铬废水处理设施排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,{"v":0.03,"d":"0.030"},-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"生产车间综合废水处理后排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.019,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"总排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.007,-1,"达标 "]
["广州市坚鸿铝业喷涂有限公司","73718650-8","DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级",20130108,"含铬废水车间排放口",-1,-1,-1,"0.024","0.038",-1,"达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水物化处理后排放口","0.01L","0.00032","0.01L","0.004L","0.01L","0.00006L","达标"]
["广州市从化鳌头兴华电镀厂","72483625-X","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130107,"总排口","0.02L",0.00021,"0.001L",0.027,0.049,"0.0001L","达标 "]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后",-1,-1,-1,0.022,137,-1,"总铬超标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间处理后",-1,-1,-1,5.62,5.62,-1,"六价铬和总铬超标"]
["广州市启诚五金工艺有限公司","75199951-3","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130107,"总排口","0.02L",0.000143,"0.001L",0.01,0.011,0.0002,"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后",-1,-1,-1,0.009,111,-1,"总铬超标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间处理后",-1,-1,-1,19.3,20.3,-1,"六价铬和总铬超标"]
["联珮皮草(广州)有限公司","71814921-8","DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级",20130107,"总排口","0.02L",1.4e-05,"0.05L","0.004L","0.004L","0.0001L","达标 "]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后",-1,-1,-1,0.022,0.053,-1,"达标 "]
["广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","77565945-X","GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》水污染物特别排放限值",20130109,"总排放口",-1,-1,"0.0001L",-1,0.019,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"车间废水排放口",-1,-1,0.00035,-1,0.005,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"含铬处理后集水池",-1,-1,-1,-1,0.005,-1,"达标 "]
["广州美亚股份有限公司","61844500-1",-1,"无生产性废水排放",-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]
["广州市焯盛皮革\n有限公司","61871372-3","DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级",20130108,"生产车间废水排放口",-1,-1,-1,-1,0.748,-1,"达标 "]
[{"$nulls":4},"废水总排放口",-1,-1,-1,-1,0.466,-1,"达标 "]
["备注：1、表中有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。2、根据广东省环境保护厅《关于珠江三角洲地区执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》（粤环〔2012〕83号），电镀行业自2012年12月31日起执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）水污染物特别排放限值。"]