{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":428,"n_cols":9,"rows_kept":428,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,59,0],[3,1,59,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[60,0,78,0],[60,1,78,1],[60,2,78,2],[60,3,78,3],[60,4,78,4],[79,0,97,0],[79,1,97,1],[79,2,97,2],[79,3,97,3],[79,4,97,4],[98,0,116,0],[98,1,116,1],[98,2,116,2],[98,3,116,3],[98,4,116,4],[117,0,135,0],[117,1,135,1],[117,2,135,2],[117,3,135,3],[117,4,135,4],[136,0,154,0],[136,1,154,1],[136,2,154,2],[136,3,154,3],[136,4,154,4],[155,0,173,0],[155,1,173,1],[155,2,173,2],[155,3,173,3],[155,4,173,4],[174,0,192,0],[174,1,192,1],[174,2,192,2],[174,3,192,3],[174,4,192,4],[193,0,211,0],[193,1,211,1],[193,2,211,2],[193,3,211,3],[193,4,211,4],[212,0,230,0],[212,1,230,1],[212,2,230,2],[212,3,230,3],[212,4,230,4],[231,0,255,0],[231,1,255,1],[231,2,255,2],[231,3,255,3],[231,4,255,4],[256,0,274,0],[256,1,274,1],[256,2,274,2],[256,3,274,3],[256,4,274,4],[275,0,293,0],[275,1,293,1],[275,2,293,2],[275,3,293,3],[275,4,293,4],[294,0,312,0],[294,1,312,1],[294,2,312,2],[294,3,312,3],[294,4,312,4],[313,0,331,0],[313,1,331,1],[313,2,331,2],[313,3,331,3],[313,4,331,4],[332,0,350,0],[332,1,350,1],[332,2,350,2],[332,3,350,3],[332,4,350,4],[351,0,369,0],[351,1,369,1],[351,2,369,2],[351,3,369,3],[351,4,369,4],[370,0,388,0],[370,1,388,1],[370,2,388,2],[370,3,388,3],[370,4,388,4],[389,0,407,0],[389,1,407,1],[389,2,407,2],[389,3,407,3],[389,4,407,4],[408,0,426,0],[408,1,426,1],[408,2,426,2],[408,3,426,3],[408,4,426,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第二季度5月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.076,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",10,10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.13,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.081,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.08,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.3×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.11,"d":"0.110"},8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",10,10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.99,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（西区水质净化厂）","出水口","2018-04-16","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.154,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.11,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.41,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.07×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（东区水质净化厂）","出水口","2018-04-16","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.09,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.43,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","出水口","2018-04-11","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.18,"d":"0.180"},8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","9.2×102",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.13,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","东华工业区生活污水处理站","出水口","2018-04-11","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.51,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.13,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",16,110,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,100,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.27,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":18,"d":"18.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.61×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["花都区","广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂一、二期）","总排放口","2018-04-16","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.039,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":5.2,"d":"5.20"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.36×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","出水口","2018-04-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.126,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.34,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.37×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂首期）","出水口","2018-04-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.01,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.75,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科美环保实业有限公司","出水口","2018-04-11","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.087,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.11,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":1.8,"d":"1.80"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司京溪分公司","出水口","2018-04-10","城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.37,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":9.5,"d":"9.50"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.56×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州盈隆污水处理有限公司","污水站处理后","2018-04-12","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.399,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）","ND (0.03)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.12,"/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,90,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚（mg/L）","ND(0.0003)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.11,5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":12,"d":"12.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","2.3×10-3","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","出水口","2018-04-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.54,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.149,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.11,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.68,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.67×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.29,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","中信环境水务（广州）有限公司","出水口","2018-04-09","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.315,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.25,5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",34.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.4×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.23,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.09,"d":"0.090"},8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.93,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.11×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","出水口","2018-04-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.33,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.039,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",1.82,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.90×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州市新明润水质净化有限公司","出水口","2018-04-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.258,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.67,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.14×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州海滔环保科技有限公司","出水口","2018-04-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.458,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.49,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["从化区","广州从化净水有限公司","出水口","2018-04-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）","pH值（无量纲）",7.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.121,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",12,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.14,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",16.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.33×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.39,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州骏鹏投资有限公司","出水口","2018-04-16","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.042,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",11,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.11,5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.93,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.24×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司石井分公司","出水口","2018-04-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.042,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",3.29,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.66×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}