{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":702,"n_cols":9,"rows_kept":702,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,41,0],[3,1,41,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[42,0,60,0],[42,1,60,1],[42,2,60,2],[42,3,60,3],[42,4,60,4],[61,0,98,0],[61,1,98,1],[61,2,79,2],[61,3,79,3],[61,4,79,4],[80,2,98,2],[80,3,98,3],[80,4,98,4],[99,0,155,0],[99,1,155,1],[99,2,117,2],[99,3,117,3],[99,4,117,4],[118,2,136,2],[118,3,136,3],[118,4,136,4],[137,2,155,2],[137,3,155,3],[137,4,155,4],[156,0,174,0],[156,1,174,1],[156,2,174,2],[156,3,174,3],[156,4,174,4],[175,0,193,0],[175,1,193,1],[175,2,193,2],[175,3,193,3],[175,4,193,4],[194,0,212,0],[194,1,212,1],[194,2,212,2],[194,3,212,3],[194,4,212,4],[213,0,231,0],[213,1,231,1],[213,2,231,2],[213,3,231,3],[213,4,231,4],[232,0,250,0],[232,1,250,1],[232,2,250,2],[232,3,250,3],[232,4,250,4],[251,0,269,0],[251,1,269,1],[251,2,269,2],[251,3,269,3],[251,4,269,4],[270,0,288,0],[270,1,288,1],[270,2,288,2],[270,3,288,3],[270,4,288,4],[289,0,307,0],[289,1,307,1],[289,2,307,2],[289,3,307,3],[289,4,307,4],[308,0,326,0],[308,1,326,1],[308,2,326,2],[308,3,326,3],[308,4,326,4],[327,0,345,0],[327,1,345,1],[327,2,345,2],[327,3,345,3],[327,4,345,4],[346,0,364,0],[346,1,364,1],[346,2,364,2],[346,3,364,3],[346,4,364,4],[365,0,383,0],[365,1,383,1],[365,2,383,2],[365,3,383,3],[365,4,383,4],[384,0,408,0],[384,1,408,1],[384,2,408,2],[384,3,408,3],[384,4,408,4],[410,0,428,0],[410,1,428,1],[410,2,428,2],[410,3,428,3],[410,4,428,4],[429,0,453,0],[429,1,453,1],[429,2,453,2],[429,3,453,3],[429,4,453,4],[454,0,472,0],[454,1,472,1],[454,2,472,2],[454,3,472,3],[454,4,472,4],[473,0,491,0],[473,1,491,1],[473,2,491,2],[473,3,491,3],[473,4,491,4],[492,0,510,0],[492,1,510,1],[492,2,510,2],[492,3,510,3],[492,4,510,4],[511,0,548,0],[511,1,548,1],[511,2,529,2],[511,3,529,3],[511,4,529,4],[530,2,548,2],[530,3,548,3],[530,4,548,4],[549,0,567,0],[549,1,567,1],[549,2,567,2],[549,3,567,3],[549,4,567,4],[568,0,586,0],[568,1,586,1],[568,2,586,2],[568,3,586,3],[568,4,586,4],[587,0,605,0],[587,1,605,1],[587,2,605,2],[587,3,605,3],[587,4,605,4],[606,0,624,0],[606,1,624,1],[606,2,624,2],[606,3,624,3],[606,4,624,4],[625,0,643,0],[625,1,643,1],[625,2,643,2],[625,3,643,3],[625,4,643,4],[644,0,662,0],[644,1,662,1],[644,2,662,2],[644,3,662,3],[644,4,662,4],[663,0,681,0],[663,1,681,1],[663,2,681,2],[663,3,681,3],[663,4,681,4],[682,0,700,0],[682,1,700,1],[682,2,700,2],[682,3,700,3],[682,4,700,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第三季度8月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.053,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":9.1,"d":"9.10"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.044,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":9.3,"d":"9.30"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","污水设施停开","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","/","/","/","/"]
["荔湾区","广州西朗污水处理有限公司","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.084,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","4.1×103",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":9.2,"d":"9.20"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","3.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["海珠区","广州市沥滘污水处理厂","一期出水口","2018-07-10","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",7.24,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.18,"d":"0.180"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.2,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.3×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-07-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.28,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.946,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",14,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.22,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["天河区","广州市猎德污水处理厂","一、二期出水口","2018-07-05","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.498,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",16,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.85,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2018-07-05","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.133,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",14,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":9.2,"d":"9.20"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.6×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"四期出水口","2018-07-05","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.31,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.122,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.02,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（西区水质净化厂）","出水口","2018-07-11","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.05,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.138,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.47,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.0×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（东区水质净化厂）","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.035,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":3.1,"d":"3.10"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.97×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.078,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.16,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",16.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.47×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","东华工业区生活污水处理站","出水口","2018-07-11","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.81,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",11,110,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.07,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":21,"d":"21.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.84×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广州市污水治理有限责任公司（大沙地污水处理厂）","出水口","2018-07-05","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",{"v":0.13,"d":"0.130"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",16,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",16,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",9.02,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）",0.005,0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["花都区","广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂一、二期）","总排放口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.083,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.08,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.8×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.25,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.441,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.06,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.05,"d":"0.050"},8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.45,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.22,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科美环保实业有限公司","出水口","2018-07-03","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）","ND(0.025)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.09,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",1.78,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","3.65×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司龙归分公司","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.144,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":14,"d":"14.0"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.13,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司竹料分公司","出水口","2018-07-20","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.03,"d":"0.030"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":4.1,"d":"4.10"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.0×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司京溪分公司","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.291,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.02,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州盈隆污水处理有限公司","污水站处理后","2018-07-13","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.546,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）","ND(0.03)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.08,10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","1.9×105","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",7,90,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚（mg/L）","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",3.97,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","2.8×10-3",0.5,"是"]
["增城区","广州新滔水质净化有限公司","出水口","停产","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+表1第一类污染物\n最高允许排放浓度","/","/","/","/"]
["南沙区","广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","出水口","2018-07-20","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.755,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.37,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.16×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.35,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺东涌工业污水处理有限公司","出水口","2018-07-18","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH(无量纲)",7.25,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.361,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":6.6,"d":"6.60"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.69×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","4.1×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2018-07-20","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.055,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.28,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","中信环境水务（广州）有限公司","出水口","2018-07-19","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.233,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",11,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.54,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","5.8×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.23,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.028,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.72,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.34×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂）","一期出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.642,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":13,"d":"13.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","6.6×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.23,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.27,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.519,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",10.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.04×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.25,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","出水口","2018-07-20","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.494,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.42,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）","出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.48,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.14×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","出水口","2018-07-18","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.028,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.04,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",1.56,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州市新明润水质净化有限公司","出水口","2018-07-18","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.072,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":9.8,"d":"9.80"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.24,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州海滔环保科技有限公司","出水口","2018-07-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.256,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",{"v":0.4,"d":"0.40"},1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.16,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["从化区","广州从化净水有限公司","出水口","2018-07-19","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）","pH值（无量纲）",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.105,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","1.8×104",10000,"否"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",13.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州骏鹏投资有限公司","出水口","2018-07-04","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.78,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.71×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司石井分公司","出水口","2018-07-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.308,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",5.09,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}