{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":194,"n_cols":9,"rows_kept":194,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,21,0],[3,1,21,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,0,40,0],[22,1,40,1],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[41,0,59,0],[41,1,59,1],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[60,0,78,0],[60,1,78,1],[60,2,78,2],[60,3,78,3],[60,4,78,4],[79,0,97,0],[79,1,97,1],[79,2,97,2],[79,3,97,3],[79,4,97,4],[98,0,116,0],[98,1,116,1],[98,2,116,2],[98,3,116,3],[98,4,116,4],[117,0,135,0],[117,1,135,1],[117,2,135,2],[117,3,135,3],[117,4,135,4],[136,0,154,0],[136,1,154,1],[136,2,154,2],[136,3,154,3],[136,4,154,4],[155,0,173,0],[155,1,173,1],[155,2,173,2],[155,3,173,3],[155,4,173,4],[174,0,192,0],[174,1,192,1],[174,2,192,2],[174,3,192,3],[174,4,192,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第一季度1月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（西区水质净化厂）","出水口","2018-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.65,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.187,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":3.6,"d":"3.60"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（东区水质净化厂）","出水口","2018-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.82,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.032,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.37,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.42×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","出水口","2018-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.94,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.25,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.36×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科美环保实业有限公司","出水口","2018-01-08","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","pH值（无量纲）",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.029,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",1.81,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.58×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","出水口","2018-01-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.199,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.09,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.53,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.18×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2018-01-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.35,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.117,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":0.8,"d":"0.80"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.05×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","中信环境水务（广州）有限公司","出水口","2018-01-03","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.38,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2018-01-03","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.175,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",11,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.98,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","出水口","2018-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）","ND(0.025)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":1,"d":"1.00"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.04×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司石井分公司","出水口","2018-01-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.276,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.04,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",3.74,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.16×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}