{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":249,"n_cols":9,"rows_kept":249,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,14,0],[3,1,14,1],[3,3,14,3],[3,4,5,4],[6,4,9,4],[10,4,11,4],[12,2,13,2],[12,4,14,4],[15,0,35,0],[15,1,35,1],[15,2,33,2],[15,3,35,3],[15,4,35,4],[36,0,53,0],[36,1,53,1],[36,2,53,2],[36,3,53,3],[36,4,53,4],[54,0,93,0],[54,1,93,1],[54,2,70,2],[54,3,70,3],[54,4,70,4],[71,2,83,2],[71,3,83,3],[71,4,81,4],[84,2,88,2],[84,3,93,3],[84,4,93,4],[89,2,93,2],[94,0,120,0],[94,1,120,1],[94,2,105,2],[94,3,105,3],[94,4,104,4],[106,2,117,2],[106,3,117,3],[106,4,116,4],[118,3,120,3],[118,4,120,4],[121,0,148,0],[121,1,148,1],[121,2,137,2],[121,3,138,3],[121,4,148,4],[139,2,148,2],[139,3,148,3],[149,0,182,0],[149,1,182,1],[149,2,165,2],[149,3,166,3],[149,4,182,4],[167,2,176,2],[167,3,176,3],[177,2,182,2],[177,3,182,3],[183,0,246,0],[183,1,246,1],[183,2,217,2],[183,3,217,3],[183,4,214,4],[215,4,216,4],[218,2,223,2],[218,3,229,3],[218,4,229,4],[224,2,229,2],[230,2,246,2],[230,3,246,3],[230,4,246,4],[247,1,247,8],[248,1,248,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第二季度5月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段c","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018-04-09","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段d",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段e",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段a",null,"2018-04-19","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段b",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段a",null,"2018-04-10","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段b",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL混酸酸洗区",null,"2018-04-09","氮氧化物（mg/m3）",39,300,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.82,6,"是"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,null,"硫酸雾（mg/m3）",0.82,10,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-04-04","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",6.49,10,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.25,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",16.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.06×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.66,0.5,"否"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.007,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铜（mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L）",0.012,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-04-04","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.196,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",35,30,"否"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.2,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",19.6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.48×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.03,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.004,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.036,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-03-27","pH值（无量纲）",7.42,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.079,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",55,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",14.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.092,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"15t/d焚烧炉排气筒","《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484－2001）","2018-03-27","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",76,500,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",7,300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷、镍及其化合物（mg/m3）",0.0004,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（mg/m3）",0.00305,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）",0.11,{"v":7,"d":"7.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳（mg/m3）","ND(20)",80,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-03-29","氯化氢（mg/m3）",6.4,70,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","热灼减率（%）",3.27,"＜5","是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2018-03-27","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-04-16","pH值(无量纲)",7.42,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.47,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0006,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.25,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","ND（28×10-3）",12,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-04-16","pH值(无量纲)",7.44,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.46,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0008,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.07,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.55,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.09,0.8,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","可吸附有机卤素（mg/L）","ND（28×10-3）",12,"是"]
[null,null,"厂界点1#","/","2018-04-09","臭气浓度（无量纲）",13,"/","/"]
[null,null,"厂界点2#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",14,"/","/"]
[null,null,"厂界点3#",null,null,"臭气浓度（无量纲）",11,"/","/"]
["黄埔区","广州市兴森电子有限公司","废水总排口","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值","2018-03-22","pH值(无量纲)",8.03,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.04）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.22,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)",0.47,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.012,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.2×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.64,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）","/","/"]
[null,null,"含镍废水车间排放口",null,null,"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[null,null,"电镀车间排气筒","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.062,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.013,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.12,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.41,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0003,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）","4×10-6",0.038,"是"]
["黄埔区","广州兴森快捷电路科技有限公司","总排口","广东省《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值","2018-03-27","pH值(无量纲)",7.63,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":1.3,"d":"1.30"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"镀镍线车间排口",null,null,"总镍(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[null,null,"图形电镀车间排气筒","《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"铬酸雾（kg/h）",0,0.023,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（kg/h）",0,0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（kg/h）",0,0.047,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（kg/h）",0,0.16,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0007,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅（kg/h）",1e-05,0.014,"是"]
[null,null,"烘箱车间排气筒","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",null,"苯(mg/m3)",0.057,12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)","2.3×10-4",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.35,40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)","1.43×10-3",9.7,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.24,70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)","9.8×10-4",3.1,"是"]
["增城区","广州康翔物资金属回收有限公司","回转炉废气烟囱排放口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018-03-28","一氧化碳（mg/m3）","ND（20）",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳（kg/h）",0,342,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（kg/h）","9.1×10-4","/","/"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",1.76,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（kg/h）","1.97×10-2",1.7,"是"]
[{"$nulls":5},"颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",72,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（kg/h）",0.79,5.2,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",44,500,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（kg/h）",0.48,17,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（kg/h）",0,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬及其化合物（mg/m3）","ND（0.0003）","/","/"]
[{"$nulls":5},"铬及其化合物（kg/h）",0,"/","/"]
[{"$nulls":5},"锰及其化合物（mg/m3）","1.5×10-4",15,"是"]
[{"$nulls":5},"锰及其化合物（kg/h）","1.6×10-6",0.234,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","1.0×10-3",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（kg/h）","1.1×10-5",0.032,"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","4×10-4","/","/"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（kg/h）","4×10-6","/","/"]
[{"$nulls":5},"镍及其化合物（mg/m3）","2×10-4",4.3,"是"]
[{"$nulls":5},"镍及其化合物（kg/h）","2×10-6",1.1,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND（0.0000008）",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（kg/h）",0,0.34,"是"]
[{"$nulls":5},"锑及其化合物（mg/m3）","ND（0.00002）","/","/"]
[{"$nulls":5},"锑及其化合物（kg/h）",0,"/","/"]
[{"$nulls":5},"锡及其化合物（mg/m3）","4×10-4",8.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锡及其化合物（kg/h）","4×10-6",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（0.0025）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（kg/h）",0,0.011,"是"]
[{"$nulls":4},"2018-03-29","氯化氢（mg/m3）",{"v":4,"d":"4.0"},100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（kg/h）",0.0539,{"v":0.3,"d":"0.30"},"是"]
[{"$nulls":4},"2018-04-11","热灼减率（%）",2.02,"/","/"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值","2018-03-19","铬酸雾(mg/m3)","ND（5×10-4）",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（3×10-6）",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）","/","/"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.04,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.006,"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾(mg/m3)","ND（5×10-4）",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（3×10-6）",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）","/","/"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.04,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.006,"是"]
[null,null,"总口","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准","2018-03-19","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.14,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",18,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.53×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.21,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅 （mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.117,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"2、广州康翔物资金属回收有限公司、广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司的氯化氢和热灼减率数据分别由广州华清环境监测有限公司和广东利诚检测技术有限公司提供。"]