{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":169,"n_cols":9,"rows_kept":169,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,0,37,0],[7,1,37,1],[7,2,17,2],[7,3,17,3],[7,4,17,4],[18,2,27,2],[18,3,27,3],[18,4,27,4],[28,2,32,2],[28,3,37,3],[28,4,37,4],[33,2,37,2],[38,0,60,0],[38,1,60,1],[38,2,39,2],[38,3,50,3],[38,4,50,4],[40,2,50,2],[51,2,55,2],[51,3,60,3],[51,4,55,4],[56,2,60,2],[56,4,60,4],[61,0,92,0],[61,1,92,1],[61,2,63,2],[61,3,77,3],[61,4,77,4],[64,2,66,2],[67,2,77,2],[78,2,82,2],[78,3,82,3],[78,4,82,4],[83,2,87,2],[83,3,92,3],[83,4,87,4],[88,2,92,2],[88,4,92,4],[93,0,124,0],[93,1,124,1],[93,2,95,2],[93,3,109,3],[93,4,109,4],[96,2,98,2],[99,2,109,2],[110,2,114,2],[110,3,114,3],[110,4,114,4],[115,2,119,2],[115,3,124,3],[115,4,119,4],[120,2,124,2],[120,4,124,4],[125,0,168,0],[125,1,168,1],[125,2,139,2],[125,3,151,3],[126,4,151,4],[140,2,145,2],[146,2,151,2],[152,2,168,2],[152,3,168,3],[152,4,168,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第一季度1月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","4#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","2017.12.7","氮氧化物(mg/m3)",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2017.12.6","pH值（无量纲）",7.51,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"15t/d焚烧炉排气筒","《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484－2001）","2017.12.6","颗粒物（mg/m3）",10,80,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",118,500,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷、镍及其化合物（mg/m3）",0.0007,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）",0.0025,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（mg/m3）",0.00483,4,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳（mg/m3）","ND(20)",80,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值","2017.12.6","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2017.12.12","pH值(无量纲)",8.13,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.27,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.31,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.012,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.12","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,"2017.12.12","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量；总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1","2017.12.8","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.81,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.8","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0042,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）","ND（0.000008）",0.85,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.8","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向#",null,"2017.12.8","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品有限公司","含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2017.12.7","六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含铬废水车间排放口",null,null,"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"废水总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.53,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND（9×10-6）",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"酸雾废气排放口","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.7","铬酸雾（mg/m3）","ND（0.005）",{"v":0.05,"d":"0.050"},"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND（0.0025）",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/m3）",0.0022,{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/m3）",2.8e-05,0.85,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#","《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准及广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.7","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,"2017.12.7","铬酸雾（mg/m3）","ND(5×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(3×10-6)",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND(8×10-6)",{"v":0.04,"d":"0.040"},"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND(2×10-4)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"是"]
["增城区","广州康翔物资金属回收有限公司","回转炉废气烟囱排放口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2017.12.28","一氧化碳（mg/m3）",36,"/","/"]
[{"$nulls":4},"2017.12.20","颗粒物（烟尘）(mg/m3)",22,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",113,120,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",59,500,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（0.0002）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铬及其化合物（mg/m3）","1.1×10-3","/","/"]
[{"$nulls":5},"锰及其化合物（mg/m3）","4.3×10-4",15,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","1.5×10-3",{"v":0.7,"d":"0.70"},"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","1.5×10-3","/","/"]
[{"$nulls":5},"镍及其化合物（mg/m3）","1.0×10-3",4.3,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","1.7×10-5",0.85,"是"]
[{"$nulls":5},"锑及其化合物（mg/m3）","1.1×10-4","/","/"]
[{"$nulls":5},"锡及其化合物（mg/m3）","3.6×10-3",8.5,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","1.7×10-3",0.01,"是"]
[null,null,"厂界外下风向1#",null,null,"铬酸雾(mg/m3)","ND（5×10-4）",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（3×10-6）",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）","/","/"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.04,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.006,"是"]
[null,null,"厂界外下风向2#",null,null,"铬酸雾(mg/m3)","ND（5×10-4）",0.006,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND（3×10-6）",0.0012,"是"]
[{"$nulls":5},"铜及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）","/","/"]
[{"$nulls":5},"砷及其化合物（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"镉及其化合物（mg/m3）","ND（8×10-6）",0.04,"是"]
[{"$nulls":5},"铅及其化合（mg/m3）","ND（2×10-4）",0.006,"是"]
[null,null,"总口","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准","2017.12.20","pH值(无量纲)",7.42,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.654,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.03×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.25,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅 （mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.012,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]