{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":462,"n_cols":9,"rows_kept":462,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,49,0],[3,1,49,1],[3,2,10,2],[3,3,27,3],[3,4,10,4],[11,2,18,2],[11,4,18,4],[19,2,26,2],[19,4,26,4],[28,2,33,2],[28,3,34,3],[28,4,33,4],[35,2,49,2],[35,3,49,3],[35,4,49,4],[50,0,83,0],[50,1,83,1],[50,2,60,2],[50,3,60,3],[50,4,76,4],[61,2,76,2],[61,3,76,3],[77,2,78,2],[77,3,78,3],[77,4,82,4],[79,2,82,2],[79,3,80,3],[81,3,83,3],[84,0,123,0],[84,1,123,1],[84,2,98,2],[84,3,98,3],[84,4,98,4],[99,2,107,2],[99,3,107,3],[99,4,107,4],[108,2,116,2],[108,3,116,3],[108,4,111,4],[112,4,116,4],[117,3,123,3],[118,2,123,2],[118,4,123,4],[124,0,180,0],[124,1,180,1],[124,3,138,3],[124,4,125,4],[126,4,129,4],[130,2,131,2],[130,4,133,4],[132,2,133,2],[134,2,135,2],[134,4,135,4],[136,2,137,2],[136,4,138,4],[139,2,159,2],[139,3,159,3],[139,4,180,4],[160,2,166,2],[160,3,173,3],[167,2,173,2],[174,2,180,2],[174,3,180,3],[181,0,312,0],[181,1,312,1],[181,2,183,2],[181,3,184,3],[181,4,184,4],[185,2,188,2],[185,3,188,3],[185,4,188,4],[189,2,192,2],[189,3,192,3],[189,4,192,4],[193,2,216,2],[193,3,312,3],[193,4,216,4],[217,2,240,2],[217,4,240,4],[241,2,264,2],[241,4,264,4],[265,2,288,2],[265,4,288,4],[289,2,312,2],[289,4,312,4],[313,0,340,0],[313,1,340,1],[313,2,332,2],[313,3,336,3],[313,4,336,4],[333,2,334,2],[335,2,336,2],[337,2,340,2],[337,3,340,3],[337,4,340,4],[341,0,366,0],[341,1,366,1],[341,2,358,2],[341,3,358,3],[341,4,358,4],[359,2,362,2],[359,3,362,3],[359,4,362,4],[363,2,364,2],[363,3,366,3],[363,4,366,4],[365,2,366,2],[367,0,400,0],[367,1,400,1],[367,2,377,2],[367,3,377,3],[367,4,377,4],[378,2,388,2],[378,3,388,3],[378,4,388,4],[389,2,394,2],[389,3,394,3],[389,4,394,4],[395,2,400,2],[395,3,400,3],[395,4,400,4],[401,0,441,0],[401,1,441,1],[401,2,407,2],[401,3,407,3],[401,4,429,4],[408,2,409,2],[408,3,429,3],[410,2,429,2],[430,2,433,2],[430,3,441,3],[430,4,441,4],[434,2,437,2],[438,2,441,2],[442,0,460,0],[442,1,460,1],[442,2,458,2],[442,3,458,3],[442,4,460,4],[459,2,460,2],[459,3,460,3],[461,1,461,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["广州市2018年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果（第一季度2月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值","2018.1.10","颗粒物（烟尘）(mg/m3)",11,30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",11,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",81,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",0.44,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","2.10×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","2.1259×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#焚烧炉",null,"2018.1.11","颗粒物（烟尘）(mg/m3)",12,30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",9,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",72,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",0.38,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","2.2×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","9.96×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"3#焚烧炉",null,"2018.1.11","颗粒物（烟尘）(mg/m3)",11,30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",8,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",72,300,"是"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",0.45,60,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊及其化合物（mg/m3）","2.6×10-5",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3）","1.3779×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#焚烧锅炉",null,"2018.1.10","林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[null,null,"下风向边界点","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018.1.10","氨（mg/m3）",0.039,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND（0.0004）",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND（0.0006）",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND（0.0004）",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"厂界点",null,"2018.1.31","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
[null,null,"总排口（回用）","/","2018.1.10","pH值(无量纲)",7.31,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.892,"/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",28,"/","/"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND（0.004）","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",3.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",13,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",53.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)",0.008,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.10"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","2.48×10-4","/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",1.85,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND（0.05）","/","/"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND（0.01）","/","/"]
["白云区","广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心）","无机废液处理系统出口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度","2018.1.23","pH值(无量纲)",7.46,"/","/"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.01×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[null,null,"总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",{"v":0.08,"d":"0.080"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并（a）芘(mg/L）","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",39,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",9.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总银(mg/L）","ND(0.03)",0.5,"是"]
[null,null,"搅拌机配套的脉冲式袋式除尘器出口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准","2018.1.23","颗粒物（粉尘）（mg/m3）",14,120,"是"]
[{"$nulls":5},"颗粒物（粉尘）（kg/h）",0.069,1.9,"是"]
[null,null,"下风向边界点","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值",null,"总悬浮颗粒物（mg/m3）",0.102,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（mg/m3）","ND（0.04）",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建",null,"氨（mg/m3）",0.041,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND（0.0003）",0.06,"是"]
[null,null,"厂界点",null,"2018.1.23","臭气浓度（无量纲）",12,20,"是"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司（广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂）","总口处理后","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018.1.15","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群(个/L)","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",4,90,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",0.06,"/"," /"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L)","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L)","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"1#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","监测期间停炉","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","/",30,"/"]
[{"$nulls":5},"一氧化碳(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)","/",300,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/","/","/"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）","/",60,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","/",0.05,"/"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","/",0.1,"/"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","/",{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
[null,null,"2#焚烧炉","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值","2018.1.15","颗粒物（烟尘）(mg/m3)",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",12,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",75,300,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":4},"2018.1.16","一氧化碳(mg/m3)","ND(20)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢（mg/m3）",0.44,60,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"镉、铊（mg/m3）","8×10-6",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（mg/m3）","3.26×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"厂界点","《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018.1.31","臭气浓度（无量纲）",11,20,"是"]
[null,null,"下风向厂界点",null,"2018.1.16","氨（mg/m3）","ND(0.025)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇(mg/m3)","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫(mg/m3)","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯(mg/m3)","ND（0.001）",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段b","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018.1.8","颗粒物（mg/m3）",13,20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段c",null,null,"颗粒物（mg/m3）",12,20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段a",null,"2018.1.9","颗粒物（mg/m3）",13,20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段b",null,null,"颗粒物（mg/m3）",12,20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,null,"颗粒物（mg/m3）",13,20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（mg/m3）",13,20,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段a",null,"2018.1.10","氮氧化物（mg/m3）",180,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"WRAP退火加热段b",null,null,"氮氧化物（mg/m3）",159,300,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND(3)",150,"是"]
[null,null,"HAPL-ARP",null,"2018.1.15","氮氧化物（mg/m3）",9,120,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）","ND(0.06)",9,"是"]
[null,null,"CAPL混酸酸洗区",null,"2018.1.11","氮氧化物（mg/m3）",42,300,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）","ND(0.06)",6,"是"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,null,"硫酸雾（mg/m3）",{"v":0.6,"d":"0.60"},10,"是"]
[null,null,"总口处理后","《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表1现有企业污染物排放限值（间接排放）","2018.1.8","pH值(无量纲)",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.21,"d":"0.210"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",4.57,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,200,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0004,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,10,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.04,35,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.06,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.30×10-4",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铁(mg/L）",0.36,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[null,null,"生活污水排放（行政楼）","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",{"v":40,"d":"40.0"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",1.65,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",162,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",40.1,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",28,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":3.6,"d":"3.60"},"/","/"]
[null,null,"生活污水排放（倒班楼）",null,null,"pH值（无量纲）",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L）",2.16,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.18,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",16,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},"/","/"]
[null,null,"冷轧车间处理设施排口","《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表1现有企业污染物排放限值（轧钢）",null,"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.19,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.7×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","监测期间停炉","氮氧化物(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）","/",1,"/"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","2018.1.26","氮氧化物(mg/m3)",22,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",10,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018.1.23","氮氧化物(mg/m3)",22,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",7,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018.1.25","pH值（无量纲）",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.69,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",32,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0032,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.45,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",7.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",18.4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","6.88×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.7×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",12.9,20,"是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018.1.25","pH值（无量纲）",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.75,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",18,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0029,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.11,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",4.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.38,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.92×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.93×10-3",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.29,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",5.4,20,"是"]
[null,null,"动力口",null,"2018.1.25","pH值（无量纲）",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.117,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0032,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",12,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":3.9,"d":"3.90"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.78×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018.1.25","pH值（无量纲）",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.391,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",{"v":0.003,"d":"0.0030"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.24,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.75×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.3×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.8,20,"是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018.1.25","pH值（无量纲）",6.86,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.406,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",11,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0034,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",13,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":5.7,"d":"5.70"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.78×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",3.9,20,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018.1.9","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",4.78,15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.17,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",14.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.8×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.44,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",{"v":0.18,"d":"0.180"},0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铜（mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值(无量纲)",5.65,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值(无量纲)",5.72,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）",0.74,0.5,"否"]
[null,null,"2#3t/h锅炉","/","2018.1.9","颗粒物（mg/m3）",18,"/","/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",108,"/","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",42,"/","/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018.1.24","pH值（无量纲）",7.24,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.166,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",20,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":4,"d":"4.0"},6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",25.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","3.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.15,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.04,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.028,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"1#、2#、3#、4#、5#、6#4t/h锅炉、7#2t/h锅炉","《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放限值","2018.1.24","颗粒物（mg/m3）",11,20,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",68,200,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND（3）",50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
[null,null,"有机废气排气筒","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","2018.1.24","非甲烷总烃（mg/m3）",3.76,120,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃（kg/h）",0.48,131,"是"]
[null,null,"酸性废气排气筒",null,null,"氯化氢(mg/m3)",3.13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(kg/h)",0.55,3.2,"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018.1.11","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.493,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",25,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0003,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.12,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.06,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018.1.11","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.496,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",24,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0003,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.64,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.8,"是"]
[null,null,"350t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2018.1.11","颗粒物（mg/m3）",14,20,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",45,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.03,"是"]
[{"$nulls":5},"总VOCs（mg/m3）",0.164,"/","/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"500t/d脱墨渣焚烧炉","《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3危险废物焚烧炉大气污染物排放限值","2018.1.12","颗粒物（mg/m3）",15,65,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",105,500,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",8,200,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总VOCs（mg/m3）",0.084,"/","/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018.1.9","pH值(无量纲)",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.047,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.22,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.07,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":3.9,"d":"3.90"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",1.49,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",18,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.5,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.27×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"一期1#、2#2t/h锅炉处理后","《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）（燃气）锅炉污染物排放限值","2018.1.9","颗粒物（mg/m3）",12,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",25,200,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND（3）",50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"1#热油炉",null,null,"颗粒物（mg/m3）",11,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",26,200,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND（3）",50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"2#热油炉",null,null,"颗粒物（mg/m3）",13,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",28,200,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）","ND（3）",50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2018.1.24","pH值(无量纲)",7.34,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.359,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",52,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",10.9,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.5×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.17,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",1.53,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"4#楼楼顶一线HSB粉尘废气排放口","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（烟尘）(mg/m3)",80,120,"是"]
[{"$nulls":5},"颗粒物（烟尘）(kg/h)",0.65,2.9,"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]