{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":151,"n_cols":9,"rows_kept":151,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,112,0],[3,1,112,1],[3,2,24,2],[3,3,112,3],[3,4,24,4],[25,2,46,2],[25,4,46,4],[47,2,68,2],[47,4,68,4],[69,2,90,2],[69,4,90,4],[91,2,112,2],[91,4,112,4],[113,0,146,0],[113,1,146,1],[113,2,129,2],[113,3,129,3],[113,4,129,4],[130,2,146,2],[130,3,146,3],[130,4,146,4],[147,2,147,8],[148,2,148,8],[149,0,149,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第三季度9月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018-08-09","pH值（无量纲）",7.02,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.22,"d":"0.220"},{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",31,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.19,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",5.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",13,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",18.6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.12×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)",0.005,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",11.9,20,"是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.487,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",17,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",6.95,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.58×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.51,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",6.7,20,"是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.01,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.712,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",5,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",1.91,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.66×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.6,20,"是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.095,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",15,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.73,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","7.69×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.9,20,"是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-08-09","pH值（无量纲）",7.25,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.061,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.18,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",16,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",3.37,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","1.02×10-2",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.8×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",4.5,20,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","二期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2018-08-22","pH值(无量纲)",7.47,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.48,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.48,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",29,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.25,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","1.87×10-2",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"三期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-08-22","pH值(无量纲)",7.52,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.42,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.48,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",31,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",5.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.32,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","1.08×10-2",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州万利达纸制品有限公司","停产"]
["增城区","增城永耀纸制品有限公司","停产"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"② 中国石油化工股份有限公司广州分公司乙烯北沟排口无排水。"]