{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[3,2,11,2],[3,3,7,3],[3,4,11,4],[8,3,11,3],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第四季度11月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["南沙区","广州南沙珠江啤酒有限公司","总口处理后","《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)","2018-10-09","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",22,80,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,70,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.66,3,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮(mg/L)",0.366,10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",23.9,"/","/"]
["备注： 结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]