{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":139,"n_cols":9,"rows_kept":139,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,10,0],[3,1,10,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,2,9,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[11,0,18,0],[11,1,18,1],[11,2,13,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[15,2,17,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[19,0,44,0],[19,1,44,1],[19,2,21,2],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[23,2,25,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[27,2,29,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[31,2,37,2],[31,3,37,3],[31,4,44,4],[38,2,44,2],[38,3,44,3],[45,0,59,0],[45,1,59,1],[45,2,47,2],[45,3,48,3],[45,4,48,4],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[52,2,54,2],[52,3,55,3],[52,4,55,4],[56,2,58,2],[56,3,59,3],[56,4,59,4],[60,0,66,0],[60,1,66,1],[60,2,62,2],[60,3,66,3],[60,4,62,4],[63,2,65,2],[63,4,66,4],[67,0,70,0],[67,1,70,1],[67,2,69,2],[67,3,70,3],[67,4,70,4],[71,0,74,0],[71,1,74,1],[71,2,73,2],[71,3,74,3],[71,4,74,4],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,3,76,3],[77,0,123,0],[77,1,123,1],[77,2,95,2],[77,3,83,3],[77,4,88,4],[84,3,91,3],[90,4,95,4],[92,3,95,3],[96,2,113,2],[96,3,100,3],[96,4,106,4],[101,3,109,3],[108,4,113,4],[110,3,113,3],[114,3,115,3],[114,4,120,4],[115,2,120,2],[116,3,123,3],[121,2,122,2],[121,4,122,4],[124,0,127,0],[124,1,127,1],[124,2,127,2],[124,3,127,3],[124,4,127,4],[128,0,135,0],[128,1,135,1],[128,2,131,2],[128,3,131,3],[128,4,131,4],[132,2,135,2],[132,3,135,3],[132,4,135,4],[136,2,136,8],[137,2,137,8],[138,1,138,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2017年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第四季度12月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州发电厂有限公司","1#、2#、3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-11-03","二氧化硫（mg/m3）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",16,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#、3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-12-05","二氧化硫（mg/m3）",10,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",18,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#、5#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"1","是"]
["黄埔区","广东粤华发电有限责任公司","5#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的限值","2017-11-15","氮氧化物(mg/m3)",42,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"5#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"6#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的限值","2017-12-12","氮氧化物(mg/m3)",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",21,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"6#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,"1","是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","2017-10-25","氮氧化物(mg/m3)",17,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",6,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","2017-12-07","氮氧化物(mg/m3)",14,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"1#2#CFB炉排放口","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2017-10-26","氮氧化物(mg/m3)",18,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",6,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2017-10-27","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.225,1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",2.59,4,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.11,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.003,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.004,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.004,0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值",null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.261,1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",2.37,4,"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.17,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.003,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.01,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND",0.8,"是"]
["南沙区","广州珠江电力有限公司","2#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-10-24","二氧化硫(mg/m3)",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",43,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"3#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-10-25","二氧化硫(mg/m3)",24,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",43,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"4#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-10-23","二氧化硫(mg/m3)",27,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"1#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-11-13","二氧化硫(mg/m3)",28,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",42,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州恒运热电（D）厂有限责任公司","9#（30万千瓦）锅炉\n处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-11-10","二氧化硫（mg/m3）",10,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",36,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"8#（30万千瓦）锅炉\n处理后",null,"2017-11-09","二氧化硫（mg/m3）",15,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",32,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"8#、9#（30千瓦）锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["萝岗区","广州恒运企业集团股份有限公司","6#、7#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-11-08","二氧化硫（mg/m3）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",31,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"6#、7#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["增城区","广州市旺隆热电有限公司","2#420t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2017-12-12","二氧化硫(mg/m3)",5,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",30,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND（0.0025）",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["花都区","广州市珠江水泥有限公司","窑尾","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)+《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44/818-2010)","2017-12-08","氨（mg/m3）","ND(0.25)",10,"是"]
[null,null,"下风向厂界外10米范围内",null,"2017-12-08","氨（mg/m3）","ND(0.25)",{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["花都区","广州市越堡水泥有限公司","回转窑尾","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表2规定的大气污染物最高允许排放限值\n","2017-10-26","烟尘（mg/m3）",22,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",269,400,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",23,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）",0.0075,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"氨（mg/m3）",1.13,10,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,"/","/"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值",null,"苯乙烯（kg/h）",0.0661,104,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（kg/h）",0,14,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇（kg/h）","0",0.69,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（kg/h）","0",5.2,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫（kg/h）",0,{"v":7,"d":"7.0"},"是"]
[{"$nulls":4},"2017-10-24","臭气浓度（无量纲）",733,60000,"是"]
[{"$nulls":4},"2017-12-11","二硫化碳（kg/h）",0.014,68,"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（kg/h）",0.0012,24,"是"]
[{"$nulls":3},"《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度",null,"氯化氢（mg/m3）",3.74,10,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）","ND(0.03)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"铊、镉、铅、砷及其化合物（mg/m3）",{"v":0.01014,"d":"0.01"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（mg/m3）",{"v":0.27883,"d":"0.28"},0.5,"是"]
[null,null,"烘干车间处理后","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表2规定的大气污染物最高允许排放限值","2017-10-26","烟尘（mg/m3）",15,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",218,400,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",33,600,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(0.0025)","/","/"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）","ND(0.06)","/","/"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值",null,"氨（kg/h）",0.369,35,"是"]
[{"$nulls":5},"苯乙烯（kg/h）",0.001,45,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（kg/h）",0,2.3,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇（kg/h）",0,0.31,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（kg/h）",0,2.3,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫（kg/h）",0,3.1,"是"]
[{"$nulls":4},"2017-10-24","臭气浓度（无量纲）",1738,20000,"是"]
[{"$nulls":4},"2017-12-11","二硫化碳（kg/h）",0.0021,11,"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（kg/h）",0.00018,3.9,"是"]
[{"$nulls":3},"《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度",null,"氯化氢（mg/m3）",3.62,10,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化氢（mg/m3）","ND(0.03)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"铊、镉、铅、砷及其化合物（mg/m3）",{"v":0.0038699999999999997,"d":"0.004"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（mg/m3）",{"v":0.12567,"d":"0.13"},0.5,"是"]
[null,null,"下风向厂界外20米处","《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4519-2013)表3 大气污染物无组织排放限值+广东省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44 818-2010)表3作业场所颗粒物无组织排放限值","2017-10-27","总悬浮颗粒物（mg/m3）","0.129（扣参考值）",0.5,"是"]
[null,null,"下风向厂界外10米范围内",null,null,"氨（mg/m3）","0.05",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值",null,"苯乙烯（mg/m3）","0.156",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"硫化氢（mg/m3）","ND(0.0003)",0.06,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醚（mg/m3）","ND(0.0004)",0.07,"是"]
[{"$nulls":5},"甲硫醇（mg/m3）","ND(0.0006)",0.007,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲二硫（mg/m3）","ND(0.0004)",0.06,"是"]
[null,null,"下风向A厂界南外5米处",null,"2017-12-11","二硫化碳（mg/m3）","ND(0.03)",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","ND(0.0025)",0.08,"是"]
[null,null,"厂界点",null,"2017-10-24","臭气浓度（无量纲）",14,20,"是"]
["黄埔区","广州恒运东区热力有限公司","5#75t/h锅炉处理后","《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A地区域在用燃煤锅炉标准","2017-10-31","氮氧化物（mg/m3）",20,200,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)","/","/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州珠江天然气发电有限公司","1#发电机组","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值（天然气锅炉及燃气轮组）","2017-11-24","烟尘(mg/m3)","ND(5)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
[null,null,"2#发电机组","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值（天然气锅炉及燃气轮组）","2017-11-24","烟尘(mg/m3)","ND(5)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",37,50,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
["南沙区","广州市梅山热电厂有限公司","停产"]
["黄埔区","广州瑞明电力股份有限公司","停产"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。   2、广州市越堡水泥有限公司2017年12月11日铍、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锡、钒及其化合物和氟化氢、氟化氢、二硫化碳、三甲胺的监测数据由中国广州分析测试中心提供。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}