{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,16,0],[3,1,16,1],[3,2,9,2],[3,3,9,3],[3,4,16,4],[10,2,16,2],[10,3,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件8"]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第二季度7月）（补充公开）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2018-06-29","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.106,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.29,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.08,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值",null,"总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.113,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND（5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.45,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.13,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.002,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)","ND(0.002)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)","ND(0.001)",0.8,"是"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}