{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,5,2],[4,12,8,12],[5,3,5,4],[6,2,8,2],[6,3,7,3],[8,3,8,4],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,10,2],[9,12,13,12],[10,3,10,4],[11,2,13,2],[11,3,12,3],[13,3,13,4],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,15,2],[14,12,18,12],[15,3,15,4],[16,2,18,2],[16,3,17,3],[18,3,18,4],[19,0,19,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件7"]
["2019年广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果（填埋场废气）"]
["行政区","企业名称","评价标准","                               单位：mg/m3 （除注明者外）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","甲烷   (%)","臭气浓度（无量纲）","硫化氢","甲硫醇","甲硫醚","二甲二硫","达标评价","数据提供单位"]
["白云区","广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","填埋区东面D","填埋区东面D",0.00026," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2019-01-24","下风向厂界点1#"," ---",14,"ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界点2#"," ---",15,"ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["从化市","从化城市废弃物综合处理场（从化市市容环境卫生管理所）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2019-01-25","填埋区C",0.002," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2019-01-25","厂界南外3米（监控点A）"," ---","<10","ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界南外5米（监控点B）"," ---",14,"ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["增城市","增城区棠夏垃圾填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2019-01-25","填埋区C",0.08," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2019-01-25","场界东南外3米（下风向A）"," ---",15,"ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"场界东南外3米（下风向B）"," ---",15,"ND(0.006)","ND(0.001)","ND(0.006)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]