{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["垃圾焚烧厂焚烧炉废气"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"垃圾焚烧厂焚烧炉废气","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,14],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[9,3,9,4],[10,0,10,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6"]
["2018年广州市生活垃圾处理重点监控企业（垃圾焚烧厂焚烧炉废气）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","                      　单　位：：mg/m3（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","颗粒物","一氧化碳","氮氧化物","二氧化硫","氯化氢","汞","镉、铊及其化合物","锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物","达标评价","备注"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂)","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）","2018-04-23","1#焚烧炉"," ---","ND(20)",139,5,6.14,"ND(9×10-6)","ND(8×10-6)","3.1×10-3","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值（小时均值）",null,30,100,300,100,60,0.05,0.1,{"v":1,"d":"1.0"}," ---"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014）         ","2018-04-24","1#焚烧炉"," ---","ND(20)",119,32,7.13,"ND(2.5×10-3)","ND(8×10-6)","1.83×10-3","达标"]
[{"$nulls":3},"2018-04-24","2#焚烧炉"," ---","ND(20)",65,6,7.43,"ND(2.5×10-3)","ND(8×10-6)","2.81×10-3","达标"]
[{"$nulls":3},"2018-04-25","3#焚烧炉"," ---","ND(20)",85,24,5.34,"ND(2.5×10-3)","ND(8×10-6)","3.336×10-3","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,30,100,300,100,60,0.05,0.1,{"v":1,"d":"1.0"}," ---"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、镉、铊及其化合物以Cd+Tl计；3、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物以以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计。"]