{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3月"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3月","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,0,13,0],[4,1,13,1],[4,2,13,2],[4,3,7,3],[4,4,7,4],[4,5,13,5],[8,3,10,3],[8,4,13,4],[11,3,13,3],[14,1,14,8]]}
["广州市2021年重点排污企业监督性监测结果（3月）"]
["行政区","企业名称","重点属性","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","监测结果","标准限值","是否达标"]
["白云区","广州环投云山环保能源有限公司","危废、生活垃圾处理企业","下风向边界点1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2021-03-10","三甲胺（mg/m3）","ND（0.004）",0.08,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向边界点2#",null,null,"三甲胺（mg/m3）","ND（0.004）",0.08,"是"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","废水、废气、危废、VOC固定源","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2021-02-24","颗粒物（烟尘）(mg/m3)","ND(1.0)",20,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物(mg/m3)",21,100,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫(mg/m3)",7,50,"是"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[{"$nulls":3},"炼油区废水处理有机废气收集处理装置排气筒（气-11）","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值",null,"苯(mg/m3)",0.268,4,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/m3)",0.036,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯(mg/m3)",{"v":0.04,"d":"0.040"},20,"是"]
[{"$nulls":3},"化工区废水处理有机废气收集处理装置排气筒（气-13）",null,null,"苯(mg/m3)",0.718,4,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/m3)",0.036,15,"是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯(mg/m3)",0.092,20,"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]