{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购明细"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购明细","index":0,"n_rows":81,"n_cols":5,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,4],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[38,0,40,0],[38,1,40,1]]}
["环境监测现场采样及实验室用品备需求明细表"]
["序号","名称","规格型号","技术要求","购置数量"]
[1,"过氯乙烯滤膜","90mm",null,"5盒"]
[2,"聚四氟乙烯剪刀",null,null,"2把"]
[3,"石英纤维滤筒","28*70mm,25支/盒","铅含量不大于5μg。对粒径大于3μm的颗粒物阻隔效率不低于99.9%。","5盒"]
[4,"醋酸纤维滤膜","50mm*0.45μm","醋酸纤维材质","5盒"]
[5,"玻璃纤维滤筒","Ф28*71mm",null,"5盒"]
[6,"一次性采样瓶","500ml,120个","塑料","5箱"]
[7,"PH试纸","2025-01-14",null,"5盒"]
[8,"溴甲酚绿","分析纯IND10G",null,"1瓶"]
[9,"芬克水质测试包","50次/盒","阴离子表面活性剂、氟离子、总磷（低量程、超高量程）、氨氮（低量程、高量程、超高量程）、化学需氧量（低量程、高量程、超高量程）","各一盒，共10盒"]
[10,"安碧澄COD检测盒","0-40mg/L；100-2000mg/L；10-150mg/L，各150次装；",null,"各2盒，共6盒"]
[11,"纳氏试剂","500ml包装（或其他容量包装2瓶）","广州化学试剂厂或同等级别，生产日期在购买临近时期。","2瓶"]
[12,"酒石酸钾钠","AR500G","试剂包装密封完好，没有板结受潮现象。","2瓶"]
[13,"10ml具塞比色管","5盒*6支","满足HJ533-2009 环境空气和废气 氨的测定要求","30支"]
[14,"内径6-7mm聚四氟乙烯管（或玻璃管）","6*8mm*10m","满足HJ533-2009 环境空气和废气 氨的测定要求","1卷"]
[15,"硫酸锌试剂","500g","不受潮板结","1 瓶"]
[16,"过硫酸钾","500g","杂质含量满足HJ636-2012总氮分析需求。如阿拉丁或macklin及同等质量产品。","1瓶"]
[17,"锥形瓶","100ml",null,"20个"]
[null,null,"150ml",null,"20个"]
[null,null,"250ml",null,"20个"]
[18,"烧杯","100ml",null,"20个"]
[null,null,"150ml",null,"20个"]
[null,null,"250ml",null,"20个"]
[19,"短颈玻璃漏斗","适合150ml锥形瓶使用",null,"20 个"]
[20,"棕色冲击式吸收瓶","10ml，玻璃",null,"10个"]
[null,null,"25ml，玻璃",null,"20个"]
[null,null,"75ml，玻璃",null,"20个"]
[21,"气泡吸收瓶","材质：聚四氟乙烯，75ml",null,"10个"]
[22,"滤膜盒","聚四氟乙烯(PTFE)或聚苯乙烯(PS)材质，用于装90mm滤膜",null,"30个"]
[23,"聚四氟乙烯滤膜夹",null,null,"10个"]
[24,"聚四氟乙烯滤膜","50张/盒","对粒径大于0.3μm 颗粒物的阻留效率不低于99.9%","20盒"]
[25,"U型玻板吸收管","25ml",null,"10个"]
[26,"石英纤维滤膜","90mm，10片/盒",null,"3盒"]
[27,"减压阀","适用于8L氮气钢瓶",null,"3个"]
[28,"溴甲酚绿","IND10G","A.R.","1瓶"]
[29,"柠檬酸钠Na2C6H5O7.2H2O","500g","A.R.","2瓶"]
[30,"研磨钵（带研磨棒）"," 直径10cm"," 陶瓷","1个"]
[31,"聚乙烯烧杯","50ml",null,"20个"]
[null,null,"150ml",null,"10个"]
[null,null,"100ml",null,"10个"]
[32,"定性滤纸"," 11CM快速",null,"1盒"]
[33,"大型冲击式吸收瓶（带刻度）","250mL，玻璃材质/聚四氟乙烯材质，带刻度","最好聚四氟乙烯材质","10个"]
[34,"聚四氟乙烯管","4*6mm",null,"5米"]
[35,"磁转子","小Φ6*15",null,"20个"]
[36,"氯化钠","500g","A.R.","1瓶"]
[37,"乙酸","500mL","纯度≥99.5%","2瓶"]
[38,"滤膜夹（盒）","直径100mm(110mm)",null,"20个"]
[39,"带盖聚乙烯瓶","50mL",null,"20个"]
[40,"带盖聚乙烯瓶","100mL",null,"20个"]
[41,"带盖聚乙烯瓶","250mL",null,"10个"]
[42,"乙酸-硝酸纤维微孔滤膜","孔径5μm直径90mm"," 50张","2盒"]
[43,"不锈钢托盘","40*30CM",null,"3个"]
[44,"陶瓷剪刀",null,null,"2把"]
[45,"碘化钾(KI):晶体","AR500G","分析纯","1瓶"]
[46,"安替福民","500ml","分析纯","1瓶"]
[47,"氢氧化钠","AR500G","分析纯","1瓶"]
[48,"碘酸钾","AR100G","分析纯","1瓶"]
[49,"无水磷酸氢二钠(Na₂HPO₄)","AR500G","分析纯","1瓶"]
[50,"十二水合磷酸氢二钠(Na₂HPO₄·12H₂O)","AR500G","分析纯","1瓶"]
[51,"磷酸二氢钾(KH₂PO₄)","AR500G","分析纯","1瓶"]
[52,"二水合EDTA二钠(C₀H₁₄N₂O₈Na₂·2H₂O)或EDTA二钠固体（二者选其一）","AR250G","分析纯","1瓶"]
[53,"NN-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(DPD)","AR100G","分析纯","1瓶"]
[54,"亚砷酸钠或硫代乙酰胺（二者选其一）","AR25G","分析纯","1瓶"]
[55,"正磷酸：p=1.71 g/ml","AR500ML","分析纯","1瓶"]
[56,"六水合硫酸亚铁铵","AR500G","分析纯","1瓶"]
[57,"二苯胺磺酸钡","AR25G","分析纯","1瓶"]
[58,"搽镜纸",null,null,"20本"]
[59,"一次性乳胶手套","S/M",null,"各10盒"]
[60,"一次性吸管","5ml,100支",null,"1包"]
[61,"亚硝酸钠","AR500G","分析纯","1瓶"]
[62,"二苯碳酰二肼","AR25G","分析纯","1瓶"]
[63,"氨水","AR500ML","分析纯","1瓶"]
[64,"氨基磺酸氨","AR100G","分析纯","1瓶"]
[65,"N-1-萘基乙二胺盐酸盐","AR10G","分析纯","1瓶"]
[66,"硫酸氢钾","AR500G","分析纯","1瓶"]
[67,"甲烷磺酸","100g",{"v":0.99,"d":"99%"},"3瓶"]
[68,"移液枪枪头","500支，1ml",null,"1包"]
[69,"移液枪枪头","10ml，100支",null,"2包"]
[70,"实验分析计时器",null,null,"4个"]
[71,"方形比色皿保存盒",null,"中号",4]