{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":7,"rows_kept":96,"merged":[[1,0,1,6]]}
["附件2："]
["2025年仪器检定/校准清单"]
["序号","器具名称","型号规格","管理编号","要求","计划检定/校准时间","备注"]
[1,"电子个人剂量计","EPD2.3",1001,"校准","2025-05-01"]
[2,"电子个人剂量计","EPD2.3",1002,"校准","2025-05-01"]
[3,"电子个人剂量计","EPD2.3",1003,"校准","2025-05-01"]
[4,"电子个人剂量计","EPD2.3",1004,"校准","2025-05-01"]
[5,"表面污染监测仪","COMO170",1008,"检定","2025-05-01"]
[6,"便携式χ-γ剂量率仪","BH3103B",1014,"检定","2025-05-01"]
[7,"便携式γ-（Χ-）辐射剂量检测仪","DM-01",1304,"检定","2025-05-01"]
[8,"电磁辐射场强仪","HI-3604",1616,"校准","2025-05-01"]
[9,"电磁辐射射频仪","HI-2200",1617,"校准","2025-05-01"]
[10,"声级校准器","AWA6221B","0309","检定","2025-05-01"]
[11,"空盒气压表","DYM3","0313","检定","2025-05-01"]
[12,"携带式交直流大气采样器","TH-110B","0321","校准","2025-09-01","双通道"]
[13,"携带式交直流大气采样器","TH-110B","0323","校准","2025-09-01","双通道"]
[14,"携带式交直流大气采样器","TH-110B","0324","校准","2025-09-01","双通道"]
[15,"携带式交直流大气采样器","TH-110B","0327","校准","2025-09-01","双通道"]
[16,"携带式交直流大气采样器","TH-110B","0328","校准","2025-09-01","双通道"]
[17,"多功能声级计","AWA6228","0904","检定","2025-05-01"]
[18,"声校准器","AWA6221A","0905","检定","2025-05-01"]
[19,"电热鼓风干燥箱","DHG-9030A",1010,"校准","2025-09-01","105℃"]
[20,"手持式VOC气体检测仪","PGM-7340",1103,"校准","2025-05-01"]
[21,"微电脑烟尘平行采样仪","TH-880F",1201,"校准","2025-05-01"]
[22,"生物显微镜","XSP-2CA",1205,"校准","2025-05-01"]
[23,"氟离子浓度计","MP519",1214,"检定","2025-05-01"]
[24,"溶解氧测量仪","YSI5000",1215,"校准","2025-05-01"]
[25,"电热鼓风干燥箱","BGZ-76",1302,"校准","2025-09-01","105℃、120℃"]
[26,"立式压力蒸汽灭菌器","YXQ-LS-50A",1303,"校准","2025-09-01","121℃"]
[27,"紫外辐射照度计","ZDZ-1",1307,"校准","2025-09-01"]
[28,"微电脑烟尘（油烟）平行采样仪","TH-880F",1309,"校准","2025-09-01"]
[29,"紫外可见分光光度计","UV2600",1311,"校准","2025-09-01"]
[30,"傅立叶变换红外光谱仪","NICOLET iS5",1312,"校准","2025-05-01"]
[31,"原子荧光光度计","AFS-9730",1313,"检定","2025-09-01","双通道"]
[32,"智能烟气分析仪","TH-990F(Ⅱ)",1501,"检定","2025-05-01","CO、NO、NO2、SO2、O2"]
[33,"VOC检测仪","PGM7340",1502,"校准","2025-09-01"]
[34,"流动注射仪","QuikChem 8500S2",1504,"校准","2025-05-01","总磷 、总氮、 阴离子表面活性剂 、 挥发酚、氨氮、氰化物、 硫化物"]
[35,"马弗炉（箱式电阻炉）","SX-2.5-10",1505,"校准","2025-05-01","550℃"]
[36,"电子天平","型号SQP规格QUINTIX224-1CN",1506,"检定","2025-05-01"]
[37,"原子吸收光谱仪","AA DUO（240FS+240Z）",1601,"检定","2025-05-16"]
[38,"电子天平","BSA224S-CW",1602,"检定","2025-05-16"]
[39,"电子天平","BSA223S-CW",1603,"检定","2025-05-16"]
[40,"便携式ORP/pH测量仪","STAR A221",1604,"校准","2025-05-16"]
[41,"余氯比色计","Pocket Colorimeter Ⅱ",1605,"校准","2025-05-16"]
[42,"高温微波消解仪","ETHOS UP",1606,"校准","2025-05-16"]
[43,"石墨消解仪","DS-360-36X",1607,"校准","2025-05-16","150℃、180℃"]
[44,"生化培养箱","LRH-250F",1608,"校准","2025-05-16","20℃、37℃、44.5℃"]
[45,"恒温恒湿箱","BPS-50CL",1609,"校准","2025-05-16","25℃"]
[46,"油气回收多参数检测仪","崂应7003型",1610,"校准","2025-05-16","流量+压力"]
[47,"便携式气体检测仪","TY2000-B型",1611,"校准","2025-05-16","可燃气体、VOC"]
[48,"中流量（TSP）采样仪","TH-150C",1613,"校准","2025-05-16","TSP+双通道"]
[49,"中流量（TSP）采样仪","TH-150C",1614,"校准","2025-05-16","TSP+双通道"]
[50,"微电脑中流量校准器","THM-150",1615,"校准","2025-05-16"]
[51,"林格曼测烟望远镜","LB-803",1801,"校准","2025-05-16"]
[52,"智能高精度多路流量标准仪","崂应8051",1802,"校准","2025-09-01","TSP+双通道"]
[53,"多功能声级计","AWA6228+",1803,"检定","2025-09-01"]
[54,"多功能声级计","AWA6228+",1804,"检定","2025-05-16"]
[55,"便携式pH计","SX811",1806,"校准","2025-09-01"]
[56,"轻便三杯风向风速表","FYF-1",1807,"校准","2025-05-01"]
[57,"轻便三杯风向风速表","FYF-1",1808,"校准","2025-09-01"]
[58,"便携式pH计","SX811",1810,"校准","2025-09-01"]
[59,"溶解氧测量仪","Pro 20",2001,"检定","2025-05-01"]
[60,"透射式烟度计","FLB-100",2005,"检定","2025-09-01"]
[61,"便携式车用尿素浓度计","MSDR-P2-AdBlue",2007,"校准","2025-09-01"]
[62,"便携式林格曼黑度检测仪","LJHN01",2008,"校准","2025-09-01"]
[63,"溶解氧仪（现场用）","YSI Pro20",2201,"检定","2025-09-01"]
[64,"溶解氧仪（实验室用）","YSI 4010-1W",2202,"检定","2025-09-01"]
[65,"浊度计","2100Q",2203,"校准","2025-09-01"]
[66,"浊度计","2100Q",2204,"校准","2025-09-01"]
[67,"立式高压蒸汽灭菌器","LDZX-50L",2205,"校准","2025-09-01","100℃、115℃、121℃"]
[68,"UV紫外可见分光光度计","TU-1810",2206,"检定","2025-09-01"]
[69,"UV紫外可见分光光度计","TU-1810",2207,"检定","2025-09-01"]
[70,"声级校准器","AWA6021A",2208,"检定","2025-09-01"]
[71,"多功能声级计","AWA6228+",2209,"检定","2025-09-01"]
[72,"轻便三杯风向风速表","FYF-1",2210,"校准","2025-09-01"]
[73,"便携式挥发性有机气体分析仪","EXPEC 3050",2211,"校准","2025-09-01","FID"]
[74,"电热恒温水浴锅","HWS-24",2212,"校准","2025-09-01","100℃"]
[75,"电热恒温水浴锅","HWS-24",2213,"校准","2025-09-01","100℃"]
[76,"恒温恒湿箱","LHS-80HC-I",2214,"校准","2025-09-01","37℃、44.5℃"]
[77,"全自动紫外分光油分析仪","RN302",2301,"校准","2025-05-01"]
[78,"电导率仪","DDS-307A",2302,"检定","2025-05-01"]
[79,"电波流速仪","SVR3D",2303,"校准","2025-05-01"]
[80,"便携式全自动紫外测油仪","RN3022",2401,"校准","2025-05-01"]
[81,"便携式甲烷非甲烷总烃分析仪","ZR-7220",2402,"校准","2025-05-01"]
[82,"便携式离心机","JX-L02","辅-2205","校准","2025-09-01"]
[83,"便携式离心机","JX-L02","辅-2206","校准","2025-09-01"]
[84,"标准砝码（2个）","F2，100g、200g","/","校准","2025-05-01"]
[85,"移液枪（2支）","（20-200）uL、（100-1000）uL","/","校准","2025-05-01"]
[86,"玻璃液体温度计（4支）","（0～100）℃、（0～150）℃、（0～200）℃、（0～300）℃","/","校准","2025-05-01"]
[87,"干湿温度表（9个）","（-10～50）℃ ","/","校准","2025-05-01"]
[88,"数字式手持温湿度表（4个）","DT-83","/","校准","2025-09-01"]
[89,"温湿度计（1个）","TH302","/","校准","2025-05-01"]
[90,"电子温湿度计（15个）","JR900","/","校准","2025-09-01"]
[91,"冰箱温度计（6个）","（-30～40）℃ ","/","校准","2025-05-01"]
[92,"土壤筛（5个）","10目、20目、75目、100目","/","校准","2025-05-01"]
[93,"比色管（6支）","25ml、50ml、100ml","/","校准","2025-09-01"]